**Вартість будівництва складського приміщення**.

Перше наближення (потребує детального прорахунку)

Враховано монтаж колон, ферм , вітрових зв’язків, покрівельних прогонів (складу та адмін корпусу), балок. Виготовлення та монтаж сходових маршів.

Також враховано відрядні і транспортні.

Враховано риштування та ричажний телескопічний підіймач (якщо там є тверде рівне покриття), присоски для монтажу сендвіч панелей.

Потрібно забезпечити розміщення 10 працівників в 2 битовках.

Також для виконання роботи потрібен буде кран або інше вантажне обладнання (маніту – телескопічний навантажувач)

**Важливо! Не включено:**

* виготовлення колон (обрізка, приварювання опорних пластин та різних закладних, свердління отворів),
* виготовлення чи підготовка ферм (обрізка в розмір готової ферми)
* підготовка балок (обрізка в розмір, свердління отворів).

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування | Вартість |
| Роботи | |
| Монтаж металевого каркасу 107,00 т | 1 300 000,00 |
| Влаштування покрівельних сендвіч панелей 150 мм – 1789 м2 | 800 000,00 |
| Влаштування покрівельних сендвіч панелей 250 мм – 377 м2 | 200 000,00 |
| Обшивка стін сендвіч панелями 150 мм – 1648 м2 | 900 000,00 |
| Обшивка перегородок сендвіч панелями 60 мм – 579 м2 | 180 000,00 |
| Водостічна система - 314 м.п. | 90 000.00 |
| Разом по розділу, безнал: | 3 460 000,00  В т.ч. ПДВ 576 666,66 |
| Разом по розділу, готівка | 2 700 000,00 |