**Технічне завдання на переобладнання приміщення під магазин «Vodafone»**

**м. Чернігів пр-т Миру 32**

1. **меблі**
* Демонтаж двух панелей аксесуарів
* Монтаж двух панелей аксесуарів
1. **Стеля**
* Залишається існуюча стеля
* Виконати вирівнювання рейкової стелі. Перевірити кріплення стелі до перекриття. У разі необхідності встановити додаткові підвіси
* Виконати заміну двух плит підвісної стелі на кухні. Плити Armctrong Baikal
1. **Стіни**
* Виконати демонтаж пошкодженого коробу з г/к над вікном
* Виконати демонтаж пошкодженого віконного відкосу з г/к.
* Виконати демонтаж віконних розсувних грат зі збереженням
* Виконати монтаж існуючих роздвижних металевих грат
* Виконати ремонт та додаткове закріплення роздвижних металевих грат вхідної групи
* Виконати монтаж коробу з г/к над вікном у розмірах аналогічних демонтованому
* Виконати монтаж відкосу з вологостійкого г/к
* Виконати шпаклювання віконого та дверного відкосів під фарбування в місцях пошкодження г/к стін після демонтажу панелей.
* Виконати розшивання тріщин в відкоса та стінах з наступним їх заробленням. В місцях примикання відкосів до вікон та дверей трішини заробити акриловим герметиком
* Виконати пофарбування відкосів та коробу водоємульсійною фарбою - колір аналогічний існуючомі RAL 9010 та RAL 3020 .
1. **Електрика**
* Виконати перевірку електромережі магазину. Особливу увагу звернути на лінії по якиїх спрацювали автоматичні вимикачі (зовнішня реклама, підключення столів).
* Виконати перепідключення двух рівневого стола.
* Виконати заміну вбудованого світильника. Світильник поставляється замовником
* При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг-нд відповідного перерізу.
* Виконати монтаж існуючого профілю під світки стіни Wall Rail. Провырити працездатність. У разі необхідності провести ремонт

**7) Інші роботи:**

* *Виконати заміну серцевин замка на вхідних та запасних дверях. Роботи виконувати в присутності керівника магазину. Ключі передати одразу після виконання робіт*
* *Виконати заміну замка в металевій шафі*
* *Виконати ТО двух кондиціонерів. Сплат система Kentatsu KSRC+B93 та системи кондиціювання канального типу MIDEA MOU-60HR*
* *Закупити та передати керівнику магазину 3 навісні замки з дужкою не менше 9мм*
* *Виконати регулювання вхідних алюмінієвих дверей.*
* *Закупити пульт для кондиціонера MIDEA MOU-60HR*

*Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.*

***При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю***

1. *Світильник CEZAR AT – 1 шт*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту. Дата подачі заявки до 10.00 16.06.2022 г**

**Електронна адреса для зв’язку  kpbud@vodafone.ua**