**Технічне завдання на переобладнання приміщення під магазин «Vodafone»**

**м. Київ пр-т Повітрофлотський 50/2**

1. **Демонтажні роботи**
* демонтаж існуючої електропроводки в місці підключення касового столу та столів для телефонів, в тому числі 2-х розеток та 3-х пультів керування (обігрівачі+теплова завіса).
* демонтаж існуючих світильників (3 шт)
* демонтаж існуючої плитки в місцях перекладки мереж для підключення столів та касового столу

(орієнтовно 2,5м2)

* демонтаж всіх меблів (столи, панелі, касовий стіл, ТВ)
* демонтаж обігрівача типу БІЛЮКС
1. **Підлога**
* Залишається існуюча керамічна плитка.
* Монтаж плитки в місцях перекладки мереж для підключення столів та касового столу (плитка 600x185mm, колір - темно коричневий Royai wood,BL .
1. **Стеля**
* Провести заміна пошкоджених плит (плита Armstrong RETAIL), орієнтовно 5% від площі.
* Вирівняти підвісну стелю після монтажу світильників , у разі необхідності встановити додаткові підвіси.
1. **Стіни**
* Виконати шпаклювання гіпсокартонних стін під фарбування в місцях пошкодження г/к стін після демонтажу панелей.
* Виконати пофарбування стін водоемульсійною фарбою - колір білий RAL 9010 . Стіну за касової зони, пофарбувати в червоний колір RAL3020.
* Пофарбування стін та укосів проводиться тільки в торговому залі
1. **Електрика**
* Виконати монтаж додаткових розеток (12 шт)
* Виконати підключення окремим кабелем кондиціонера
* Монтаж електрокабелю до столу ТОР 10 виконати методом перекладки існуючого кабелю
* Нові виводи електрокабелів в підлозі для підключення двух рівневих столів виконати з запасом -2м, зафіксувати термоусадкою та з крутити кільцями з подальшим під’єднанням до електричної колодки на 6-ть гнізд змонтованих на столах.
* Новий вивід кабелю для підключення касового столу виконати з запасом 2м, кобель підключити до електричної колодки на 3-а гнізда розташованої на меблях.
* Виконати монтаж обігрівача стельового типу в новому місці.
* При виконанні робіт використовувати кабель ВВГнг-нд відповідного перерізу.
* Виконати LED підсвітку двух рівневих столів (8шт, див. ТЗ на влаштування).
* Виконати монтаж додаткових світильників (21 шт) та перенесення існуючих (5шт) згідно з планом освітлення.
* Після монтажу меблів виконати налаштування освітлення (регулювання направленості освітлення)
* Після проведення електротехнічних робіт виконати заміри опору ізоляції провідників з оформленням протоколів в 3-х екземплярах.
1. **Пож. безпека:**
* Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5(2шт) та ОУ-2 (1шт)

**8) СКС :**

* Виконати прокладання *9 кабелів* СКС UTP cat.5e (один не обжимаємо- використовується СБ) до касового столу з розрахунком запасу кабелю 2м - в касовому столі та 1 м - в шафі СКС.
* Виконати монтаж та підключення СКС розеток на касовому столі (4-і двух портових розеток).
* Виконати розключення СКС кабелів на патч панелі
* Виконати підключення двух колонок, кабель від звукової колонки прокласти до касового столу (запас кабелю не менше 2м).
* Виконати монтаж в касовому столі та підключення аудіопідсилювача Inter\_M МА-103 (поставляється Замовником)
1. **Опалення та вентиляція**
* виконати монтаж стельового обігрівача типу Білюкс – 1 шт
* перенести 2-а терморегулятора для обігрівача
* перенести пульт керування тепловою завісою

**9) Інші роботи:**

* Виконати монтаж кронштейна та телевізора 55. *Кріплення до г/к закуповується Підрядником*
* *Виконати пакування/навантаження наступного обладнання: стол топ 10(1), стіл для телефонів (поз.4), настінні панелі 1200мм (поз.7) -3 шт.*
* Виконати монтаж меблів згідно з дизайн проектом. (див арк. «новий формат»)
* Після виконання робіт виконати прибирання приміщення, меблів та мийку вікна та віхдної групи.
* Транспортування меблів з магазин-склад-магазин виконує Замовник

***Час виконання робіт: з 8.00 до 21.00 (магазин знаходиться в житлову будинку)***

***При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю***

1. *Обігрівач типу Білюкс*
2. *LED світильники Cezar-at*
3. *Аудіопідсилювач*
4. *Колонка звукова IPS-C6P*
5. *Шафа 19 настіна розбірна Pleolan 12U (640х600Х450)*
6. *19" Patch Panel, 24xRJ45, DG+, 568A/B, UTP, Ca t5e, 1U*
7. *Блок 19" на 9 роз. нім. станд., 16А, з індикат., шнурЧорний, 3 м., 1U,*
8. *Телевізор 55 та кронштейн*

*Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.*

**Електронна адреса для зв’язку**kpbud@vodafone.ua

**Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 17.06.2022 г**