|  |  |
| --- | --- |
| **Адреса** | м. Київ, вул. Бориспільська |
| **Ціль послуг** | Виконання комплексу робіт по капітального ремонту частини існуючої покрівлі площею 480 м2. |
| **Причини проведення робіт** | **Протікання покрівлі що призводить до замокання стелі в офісних приміщенях.**  Причини явні :   * згнили деревяні рейки обришітки див. фото , кріпленя не тримається. Проф листи не можливо прижати один до одного в місцях прехльосту, що призводить до затікання води.   - відсутність паро/гідро барєру між профлитсом та чердаком, в холодні періоди року на профлитсах кондесується волога яка потім скапує на перекриття і протікає в приміщення. |
| **Вимоги** | 1. Організовувати роботи з умовами обов’язкового виконання заходів по пожежній безпеці, охороні навколишнього середовища, техніці безпеки та прибиранню сміття (виникаючого в ході проведення робіт); 2. Виконувати роботи в дні узгодженні з Замовником з врахуванням специфіки виробничого режиму об’єкту; 3. Роботи виконувати по наряду-допуску; 4. По закінченню робіт прибрати від утвореного сміття місце виконання робіт; 5. Складувати сміття на території Фірми в спеціально відведеному місці, узгодженому з Замовником; 6. Гарантійний термін на виконані роботи – не менше 24 місяців; 7. Весь матеріал купує Підрядник. |
| **Склад і об’єм робіт** | Розробити і реалізувати рішення яке вирішить проблему протікання покрівлі, зі збереженням існуючих стропильних металевих конструкцій та бажано профлистів. |

**КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПОКРІВЛІ**

***Технічне завдання для підготовки пропозиції***













