**Технічне завдання на виконання оздоблювальних робіт в магазині Водафон, в місті Рівне ТРЦ HAPPY MALL.**

При проектуванні та виконанні опоряджувальних та будівельно-монтажних робіт в орендованих приміщеннях мають виконуватися вимоги нормативно-правових актів щодо дотримання правил влаштування несучих та огороджувальних конструкцій, вимог пожежної та електробезпеки тощо. Такі відповідальні роботи мають виконуватися ліцензованими суб’єктами господарювання (ЛСГ) в сфері будівництва. Перед початком виконання таких робіт ЛСГ мають надати орендодавцю (орендарю) відповідні підтверджувальні документи, а за необхідності, і конструктивні графічні рішення відповідальних вузлів.

Виконання відповідальних БМР відповідно до вимог [ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», ПУЕ оформляються у вигляді завірених підписами та печатками виконавчих схем, актів на приховані роботи, актів прийняття виконаних робіт, протоколів вимірювань та випробувань. додаються також сертифікати відповідності матеріалів та змонтованого обладнання тощо.](http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=64312)

Після прийняття приміщення для виконання ремонтних робіт, необхідно:

1. Виконати дефектування стін, стелі і підлоги, а також перевірити стан, перевірити прилади обліку і транспортування ел.ен..
2. Виконати вирівнювання стін і перегородок усунути всі тріщини і сколи на стінах, виконати усунення всіх дефектів.
3. У відповідності до затвердженного плану монтажу перегородок, виконати монтаж перегородок, у відповідності до дизайн проєкту, в зоні кріплення TV панелі 2400 мм., передбачити закладні елементи.
4. У відповідності до затвердженного плану монтажу перегородок, виконати монтаж двірного блоку (700/2000) в підсобне приміщення.
5. Виконати оздоблювальні роботи стін, у відповідності з дизайн проектом.
6. Виконати улаштування керамічної плитки на підлозі, у відповідності до дизайн проєкту, також можливий монтаж плінтуса, по периметру торгівельного залу (узгодження додатково).
7. У відповідності до затвердженного плану електричних мереж, даного дизайн проєкту, виконати улаштування електромережі, змонтувати розетки, вимикачі.
8. У відповідності до затвердженного плану стелі та освітлення, змонтувати ствітильники на попередньо облаштований профільний каркас.
9. До виконання пункту №6 данного ТЗ, шляхом улаштування штроб, прокласти виводи для підключення торгівельних столів, які розміщені в торгівельному залі.
10. Виконати регулювання освітлення магазину, враховуючи розміщення ТО в магазині.
11. Виконати монтаж ЩО. Закріпити адресну схему.
12. Виконати улаштування аудіомережі з відповідним підключенням аудіо динаміків, у відповідності з дизайн проектом.
13. Виконати встановлення шафи sks, патчпанелі, мережевого фільтру, подвійних розеток sks, провести кроссіровку та маркування.
14. Виконати доставку ТО зі складу в м. Київ на магазин в м. Рівне трц HAPPY MALL.
15. Виконати монтаж торгівельного обладнання з підключенням його до ел. мережі, у відповідності до погодженого дизайн проекту.
16. У відповідності до погодженого дизайн проекту, змонтувати TV панель 2400 мм.
17. Вивести кабель під вивіски.
18. Замінити серцевину замка вхідних дверей.
19. Після завершення всіх робіт, необхідно виконати прибирання приміщення.

*Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно* ***до Епіцентру, Нова Лінія.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту. Дата подачі заявки до 12.00 26.09.2022 г**

**Електронна адреса для зв’язку  kpbud@vodafone.ua**