**Технічне завдання по переробленню металевої шафи 2000\*1000\*400**

Розмір існуючої металевої шафи ,висота 2000 мм, ширина 1000 мм, глибина 400 мм

Потрібно переробити на шафу під генератор ,розмір генератора 682\*520\*555 мм.

З боків металевої шафи зробити отвори 400 мм ширина , висота 250 мм, на висоті 300 мм від низу шафи.

Зашити отвори сіткою або металевими стержнями з ячейкою 15\*15 мм, або насверлити отвори д. 15 мм.

Збробити петлі під навісний замок (краб)

Приварити ніжки висотою 50 мм, 4 шт

На тильній стороні зробити отвір 100\*100 під кабель з розеткою.

Додати до КП логістичні послуги з/на склад в с.Мартусівка,Київська обл.(забрати існуючі шафи, привезти перероблені.

Грунтування та фарбування.

Ціну вказати з урахуванням розхідного матеріалу(відрізний круг, пензлик,валик, фарба, електроди зварювальні

Кількість 52шт

*Ціни на матеріали відповідно* ***до Епіцентру, Нова Лінія.***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту. Дата подачі заявки до 12.00 12.12.2022 г**

**Електронна адреса для зв’язку  kpbud@vodafone.ua**