Ремонт в ТТ в м. Харків, проспект П. Григоренко, 3

У магазині , який знаходиться у одноповерховій прибудові до багатоповерхового, жилого будинку, за адресою: Харків, пр-т П. Григоренко, 3, замокають стіни (приміщення напівпідвального типу), джерелом є погана відмостка прибудови, забитий дренаж для опадів, порушена герметичнісь примикання плитки до фронтально розташованої сторони прибудови, розбита кахельна плитка. Необхідно герметизувати примикання відмостки до стіни будівлі 4,5м (ліворуч прибудови), прочистити дренаж для опадів, перед вікном розташованим праворуч від входу, герметизувати примикання між плиткою та фронтально розташованою стороною прибудови, замінити плитку 40х40см на аналогічну (праворуч від фронтально розташованого вікна) . В приміщенні магазину зачистити окремі ділянки стін (7м.кв) від полущеного покриття та плісняви, обробити антисептичною грунтовкою, зашпаклювати, знов погрунтувати та пофарбувати (12м.кв) водоемульсійною краскою у колір RAL9010. Також необхідно сховати провода у кабельний короб (20см) на дверному откосі та прикрутити внутрішню ручку вхідної двері (ручка є). Прошу надати комерційну пропозицію та термін для гарантійного ремонту.

Вартість робіт має рекомендаційний характер. Закупівля матеріалу проводиться ТІЛЬКИ у рекомендованих постачальників Епіцентр, Нова Лінія, розвантаження та занесення виконує виконавець

**Електронна адреса для зв’язку**kpbud@vodafone.ua

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 27.12.2022 г**