**Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину «Vodafone»**

**м. Житомир, вул. Житній ринок, 1. Житний**

1. **Меблі, обладнання**

Демонтаж меблів які знаходяться в приміщенні магазину (перелік додається).

Специфіка меблі – вона не розбірна (складається із цільних частин).

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги:

- меблі (обладнання) демонтуються разом зі всіма супутніми елементами (зворотні планки, підставки, кронштейни, інше);

- підключене до мережі обладнання демонтуєтеся разом з колодками;

- меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою;

- кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном;

- ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів;

- якщо присутні дверцята з під двох рівневих столів, то вони знімаються разом з петлями (петлі прикріплені до дверцят);

- телевізор замотуєтеся в повітряно-бульбашкову плівку

1. **Підлога**

* Знімається підлоговий короб (від магістралей підключення столів).
* Підлога залишається без змін.

1. **Стіни (фасад)**

* Виконується шпаклювання отворів після демонтажу меблів – 15 місць. ( 1 місце =1 м2)
* Підсобне приміщення із гіпсокартону (з дверима) залишається без змін.

1. **Стеля (висота h-3000)**

* Виконується демонтаж світильників і звукових колонок
* Підвісна стеля «грильято», після демонтажу обладнання, залишається без змін

1. **Електрика**

* Електрощіток з комплектуючими залишається.
* Шафа комутаційна демонтується (в комплекті з встановленим обладнанням)
* Місця виводів кабелів зі стіни в торговому залі обрізаються та ізолюються.
* При відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність виводів 220В, виконується ізоляція проводів для запобіганню коротко замикання.
* Демонтовані світильники пакуються в стрейч плівку та складаються в коробку з гофрокартону.
* Демонтоване інженерне обладнання захищаєтеся гофорокартоном та стрейч плівкою.

1. **Фасад:**

* На час виконання демонтажних робіт вхідна група закривається чорною плівкою (3500х3500)
* Виконати відключення та демонтаж зовнішньої вивіски.

1. **Обладнання:**

* Виконати демонтаж обладнання згідно переліку.

1. **Інше**

* Час робіт оговорюєтеся окремо.
* Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ.
* Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковане стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном.
* Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття.
* Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72.
* Передати звільнене приміщення керівнику магазину.

**Перелік демонтованого обладнання**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Од.**  **вим.** | **К-сть** | **Примітка** |
| **Торгове обладнання** | | | | |
|  | Панель для аксесуарів 1200мм | ШТ | 10,00 |  |
|  | Стіл круглий ТОП 10, 1400 | ШТ | 1,00 |  |
|  | Шафа (600 мм) | ШТ | 1,00 |  |
|  | Еврохук-бар, 600 | ШТ | 3,00 | Полиця 600 мм (пакується) |
|  | Стіл для телефонів, 800\_ДСП | ШТ | 5,00 |  |
|  | Стіл технічної зони фристендинг ДСП | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл для консультацій високий (лівий) ДСП | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл парта 1000х500х750 | ШТ | 1,00 |  |
|  | Сейф | ШТ | 1,00 | 1490х460х340 мм (закріплено до підлоги) |
|  | Настінна панель 600мм | ШТ | 3,00 |  |
|  | Полка-ящик (600 мм) | ШТ | 3,00 |  |
|  | Тумбочка (600 мм) | ШТ | 3,00 |  |
|  | Панель для аксесуарів 600мм | ШТ | 2,00 |  |
|  | Настінна панель 1200мм | ШТ | 5,00 |  |
|  | Мольберт | ШТ | 1,00 |  |
|  | Стіл двухрівневий ДСП | ШТ | 4,00 |  |
|  | Набір стільців | К-т | 1,00 | 8 шт |
|  | Куточок споживача | ШТ | 1,00 |  |
| **Інженерне обладнання** | | | | |
|  | Телевізор LCD 55" 4K 4T-C55BJ3EF2NB SHAR | ШТ | 1,00 | Разом з кріпленням для TV |
|  | Світильник CEZAR-аТ | ШТ | 36,00 | Разом з адаптерами |
|  | Колонка звукова | ШТ | 2,00 |  |
|  | Шафа комутаційна | ШТ | 1,00 | Разом з комплектуючим (патч панель, подовжувач) |
|  | Вогнегасник | ШТ | 4,00 | Разом з кронштейнами та підставками |
|  |  |  |  |  |
| **Вивіска** | | | | |
|  | Вивіска - Короб | ШТ | 1,00 | 1820х525мм |

**Фото магазину**

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 19.06.2023 г**