**Технічне завдання на влаштування переформату приміщення магазину**

**м. Ніжин Гоголя 2А**

1. **Торгове обладнання**

Існуюче обладнання в приміщенні (демонтаж, перенесення в нову зону, монтаж)

* Панель АКС 1200 мм – 1 шт
* Панель АКС 600 мм – 1 шт

Існуюче обладнання в приміщенні (демонтаж, пакування, винесення с магазину, навантаження)

* Панель АКС 600 мм – 2 шт
* Телевізор – 1 шт

Нове обладнання (розвантаження, занесення в магазин, монтаж)

* Постерна панель – 600мм – 1 шт.
* Стелаж під КБТ – 1 шт
* Двохрівневий стіл 1200 мм -1 шт (виконати підсвітку цього стола та підключити до мережі 220В, окреме ТЗ)

1. **Фасад**

* Виконати частковий ремонт фасаду
* Виконати пофарбування фасаду, колір додатково погодити з Замовником
* Виконати демонтаж/монтаж існуючих рекламних постерів

1. **Сходи**

* Виконати зачистку металевих частин сходів від іржі
* Виконати грунтування та пофарбування металевих частин сходів, колір світо-сірий
* Виконати ремонт бетонних сходів з використанням ремонтної суміші Ceresit CN 83 або аналогів. Перед нанесення суміші, бетон очистити від частин, що відлущуються, обезпилити та нанести грунтовку.
* Виконати облицювання сходів Травмобезпечною гумовою плиткою 500×500 мм, товщина 12 мм ТМ «Укрплит» або аналогічною (додатково погодити з Замовником)

<https://www.ukrplit.com.ua/travmobezopasnaya-plitka-500x500-tolshhina-10-mm.html>

* Обрамлення сходів по периметру виконати з застосуванням «Кутник для плитки Braz Line зовнішній гнучкий алюміній 11 мм 2,7м срібло», додатково закріпити дюбелями.

<https://epicentrk.ua/ua/shop/profil-alyuminievyy-gibkiy-anodirovannyy-braz-layn-2-7-m-20kh11-mm-serebro-.html>

*Час виконання робіт з 08.00 до 19.00 робочі дні, з забезпеченням можливісті проходу відвідувачів до магазину*

1. **Додаткові роботи :**

* Заміна циліндра замка – 2 шт
* Заміна доводчика двері – 1 шт
* Ремонт плитки Грес 300х300 (демонтаж/монтаж) – 4 шт

1. **Інші умови:**

* Після виконання робіт виконати прибирання приміщення від будівельного сміття.
* Пакування торгового обладнання виконується згідно ТЗ. Кути та лицьова частина меблів повинна бути закрита гофрокартоном та повністю обернуто стрейч плівкою.

***При розрахунку комерційної пропозиції, прошу врахувати матеріали, які будуть передані Виконавцю***

1. *Меблі згідно планувального рішення*

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| *\\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Desktop\Нежин переформат\фото 28.06.23\photo_5193109189285759044_y.jpg* |

|  |
| --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Desktop\Нежин переформат\фото 28.06.23\photo_5251638920536509509_y.jpg |

|  |
| --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Desktop\Нежин переформат\фото 28.06.23\photo_5251638920536509510_y.jpg |

|  |  |
| --- | --- |
| \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Desktop\Нежин переформат\фото 28.06.23\photo_5244607410532896407_y.jpg | \\corp\hq\UsersRTL\olekivanov\Desktop\Нежин переформат\фото 28.06.23\photo_5244607410532896404_y.jpg |

|  |
| --- |
|  |

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 03.07.2023 г**