|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва робіт | Об’єм | | Примітка |
|  | **Розділ 1. СТЕЛЯ** | | | |
| ***Демонтажні роботи*** | | Ціни за одиницю без ПДВ | | |
| 1. | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від фарби | 397,8 | м2 |  |
| 2. | Розшивання швів на стелі | 113,2 | м |  |
| ***Монтажні роботи*** | |  | |  |
| 1. | Грунтування стель | 397,8 | м2 |  |
| 2. | Забивання отворів в бетонних стелях | 0,25 | м3 |  |
| 3. | Забивання борозен в бетонних стелях | 113,2 | м |  |
| 4. | Безпіщане накриття товщиною 1,5 мм нанесенні за 3 рази | 397,8 | м2 |  |
| 5. | Поліпшене фарбування водоемульсійними сумішами стель | 397,8 | м2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Розділ 2. СТІНИ** | | | |
| ***Демонтажні роботи*** | |  | |  |
| 1. | Відбивання штукатурки в одному місці більше 5 м2 | 252,4 | м2 |  |
| 2. | Очищення стін від фарби | 23,8 | м2 |  |
| 3. | Розщивання швів на стінах | 25 | м |  |
| ***Монтажні роботи*** | |  | |  |
| 1. | Забивання отворів у бетонних стінах | 0,078 | м3 |  |
| 2. | Забивання борозен у бетонних стінах | 25 | м |  |
| 3. | Грунтування стін бетоноконтактом | 276,2 | м2 |  |
| 4. | Просте штукатурення | 276,2 | м2 |  |
| 5. | Улаштування гіпсокартоної перегородки зі звукоізоляцією | 14,7 | м2 |  |
| 6. | Облаштування стіни гіпсокартоном | 16,3 | м2 |  |
| 7. | Установлення перфорованих кутиків | 28,6 | м |  |
| 8. | Безпіщане накриття стін в 1 мм при нанесенні за 2 рази | 307,2 | м2 |  |
| 9. | Нанесення декоративної штукатурки  Декоративная штукатурка МАК-СПРЕЙ ПРО | 276,2 | м2 |  |
| 10. | Поліпшене фарбування | 307,2 | м2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **РОЗДІЛ 3. ПІДЛОГА** | | | |
| ***Демонтажні роботи*** | |  | |  |
| 1. | Розбирання цементних плінтусів | 94,4 | м |  |
| 2. | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та релінгу | 201,5 | м2 |  |
| 3. | Розбирання цементних покриттів підлоги | 397,8 | м2 |  |
| ***Монтажні роботи*** | |  | |  |
| 1. | Грунтування підлоги | 397,8 | м2 |  |
| 2. | Улаштування цементної стяжки 20 мм  Стяжка для підлоги Siltek F35 | 397,8 | м2 |  |
| 3. | Армування стяжки  Сітка дротяна 100х100х5 Вр | 397,8 | м2 |  |
| 4. | На кожні 5 мм зміни товщини шару додавати до 90 мм | 397,8 | м2 |  |
| 5. | Улаштування плитки в 1м2 до 7 шт  CERESIT СМ-117 Клеюча суміш  Плитки керамічні для підлоги 300х300 Чехія  Кольоровий шов 2-5мм для замазки швів  Фіксатори пластмасові  Пластмасові хрестики для укладання плитки | 397,8 | м2 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| 6. | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 94,4 | м |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **РОЗДІЛ 4. ПРОРІЗИ** | | | |
| ***Демонтажні роботи*** | |  | |  |
| 1. | Дверних коробок з відбиванням штукатурки в укосах | 4 | шт |  |
| 2. | Знімання дверних полотен | 7,2 | м2 |  |
| 3. | Очищення металевих дверей від іржі та масляної фарби | 10,8 | м2 |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Монтажні роботи*** | |  | |  |
| 1. | Установлення металевих коробок із навішуванням полотен | 7,2 | м2 |  |
| 2. | Дверні блоки металеві із коробкою | 4 | шт |  |
| Двері вогнезахисні ІР 60 | 2 | шт |  |
| Двері вогнезахисні ІР 30 | 2 | шт |  |
| 3. | Фарбування полотен  Фарба Кompozit Protekt 3 в 1 антикорозійна | 10,8 | м2 |  |
| 4. | Частковий ремонт полотен заміна дверних ручок та замків  Комплект ручок із замком | 3 | шт |  |
| 5. | Піна монтажна Ceresit TS 62 (750 мл) | 4 | шт |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **РОЗДІЛ 5. УКОСИ** | | | |
| ***Ремонтні роботи*** | | Ціни за одиницю без ПДВ | | |
| 1. | Ремонт штукатурки укосів всередині будівлі по бетону  цементно-вапняним розчином | 2,94 | м2 |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Монтажні роботи*** | |  | |  |
| 1. | Установлення перфорованих кутиків | 17,4 | м |  |
| 2. | Безпіщане накриття укосів розчином в 1 мм за 2 рази | 2,94 | м2 |  |
| 3. | Поліпшене фарбування | 2,94 | м2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Ґрунтовка адгезійна Knauf Бетоноконтакт |  | кг |  |
|  | Грунтовка глибокого проникнення типу Ceresit |  | кг |  |
|  | Кутики перфоровані з сіткою |  | м |  |
|  | Штукатурна суміш Ротбанд |  | кг |  |
|  | Шпаклівка Knauf Polimer Finish |  | кг |  |
|  | Краска водоємульсійна Ceresit ІN 52 |  | кг |  |
|  | Листи гіпсокартонні вогне та вологостійкі |  | м2 |  |
|  | Кутик перфорований для гіпсокартону |  | м |  |
|  | Профiль UW |  | м |  |
|  | Профiль CW |  | м |  |
|  | Звукоізоляція для для перегородок |  | м2 |  |
|  | Круги абразивні 125х1 (10 шт) |  | уп |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **РОЗДIЛ 6. ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ** | | | |
| ***Демонтажні роботи*** | |  | |  |
| 1. | Демонтаж світильників | 21 | шт |  |
| 2. | Демонтаж відкритої електропроводки | 79 | м |  |
| 3. | Демонтаж розеток | 8 | шт |  |
| 4. | Демонтаж вимикачів | 3 | шт |  |
| 5. | Демонтаж гофротруб для електропроводки діаметром до25мм | 56 | м |  |
| 6. | (Демонтаж) розподільних коробок | 4 | шт |  |
| 7. | Демонтаж щитка металевого до 150 кг | 2 | шт |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Монтажні роботи*** | |  | |  |
| 1 | Установлення неутопленого типу  Коробка розподільча 100х100 | 4 | шт |  |
| 2 | Вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А  Вимикач автоматичний 2 п 10 А- **2 шт**  Вимикач автоматичний 2п 16А – **1 шт**  Вимикач автоматичний 2п 20А – **1 шт** | 4 | шт |  |
|  |
|  |
|  |
| 3 | Установлення неутопленого типу  Щит металевий 300х300х200 | 2 | шт |  |
| 4 | Світильників в пильних та сирих приміщеннях  Світильник LED | 39 | шт |  |
| 5 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу  Розетка накладна 1-на з заземленням | 4 | шт |  |
| 6 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу  Розетка накладна 2-на з заземленням | 4 | шт |  |
|  | Установлення вимикачів неутопленого типу  Вимикач 1-но клавішний зовнішнього монтажу | 4 | шт |  |
|  | Установлення вимикачів неутопленого типу  Вимикач 2-ий клавішний зовнішнього монтажу | 2 | шт |  |
|  | Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм  Захисна трубка /гофрована/ 16х2,25 мм – **76,4 м**  Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм – **19,3 м**  Захисна трубка /гофрована/ 25х2,25 мм – **38,7 м** | 134,4 | м |  |
|  |
|  |
|  |
|  | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби  Кабель ВВнгд перерізом 2х1,5мм2 – **77,9 м**  Кабель ВВнгд перерізом 3х1,5мм2 – **19,8 м**  Кабель ВВнгд перерізом 3х2,5мм2 – **39,7 м** | 137,4 | м |  |
|  |
|  |
|  |
|  | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах  Лоток перфорированный металлический 500х100 мм L-3 м | 12 | м |  |
|  | Матеріали:   1. Гайка М8– **42 шт** 2. Гайка М6 -**34 ш**т 3. Шайба М6\*20 -**34 шт** 4. Болт М6х16 – **34 шт** 5. Шайба М8х30- **42 шт** 6. Шпилька М8 1000 мм – **21 шт** 7. Цанга М8 – **21 шт** 8. Стяжка монтажна – **1,5 уп** 9. Дюбель 6х40мм – **160 шт** 10. Стяжка під дюбель діам. 6 мм - **160 шт** |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  | **РОЗДІЛ 7. САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ** | Ціни за одиницю без ПДВ | | |
|  | Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах  Сантехнічна перегородка (направляючі+коплектуючі+кріплення) | 10,22 | м2 |  |
|  | Пробивання отворів глибиною 100мм, перерізом 300х200 мм в залізобетонній підлозі | 1 | шт |  |
|  | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 300х200 залізобетонних підлог додавати або виключати | - |  |  |
|  | Установлення насосів відцентрованих з електродвигуном  Каналізаційна насосна станція | 1 | шт |  |
|  | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком  Унітаз Cersanit City | 2 | шт |  |
|  | Установлення умивальника одиночних з підведенням холодної води  Умивальник з пядесталом Cersanit (комплект) | 2 | ком |  |
|  | Кріплення до умивальника | 2 | ком |  |
|  | Установлення змішувачів | 2 | шт |  |
|  | Підєднувальний шланг 500 | 3 | шт |  |
|  | Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових д 40 мм | 2,4 | м |  |
|  | Вузли трубопроводів 40 мм | 2,4 | м |  |
|  | Кріплення (хомут сталевий 40 мм) | 4 | шт |  |
|  | Врізування в діючі внутрішні мережі 40 мм | 1 | шт |  |
|  | Прокладання трубопроводів з труб поліетиленових д 20 мм | 12,4 | м |  |
|  | Вузли трубопроводів 20 мм | 12,4 | м |  |
|  | Кріплення (хомут сталевий 20 мм) | 5 | шт |  |
|  | Кліпса кріплення 20 мм | 14 | шт |  |
|  | Кран американка ½ | 4 | шт |  |
|  | Муфта МРН ½ | 2 | шт |  |
|  | Муфта МРВ ½ | 2 | шт |  |
|  | Перехід ВН ½ | 2 | шт |  |
|  | Під’єднання нових ділянок до існуючих мереж 20 мм | 4 | шт |  |
|  | Врізування в діючі внутрішні мережі 20 мм | 1 | шт |  |
|  | Прокладання трубопроводів каналізаційних поліетиленових 50 мм | 4,23 | м |  |
|  | Вузли трубопроводів 50 мм | 4,23 | м |  |
|  | Крплення (хомут сталевий 50 мм) | 5 | шт |  |
|  | Під’єднання нових ділянок до існуючих мереж 50 мм | 1 | шт |  |
|  | Прокладання трубопроводів каналізаційних поліетиленових 110 мм | 2,47 | м |  |
|  | Вузли трубопроводів 110 мм | 2,47 | м |  |
|  | Крплення (хомут сталевий 110 мм) | 5 | шт |  |
|  | Врізування в діючі внутрішні мережі 110 мм | 1 | шт |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **РОЗДIЛ 8. ІНШІ РОБОТИ** | | | |
|  | Очищення труб від іржі, пилу та масляної фарби | 24,6 | м2 |  |
|  | Фарбування труб  Фарба Кompozit Protekt 3 в 1 антикорозійна | 24,6 | м2 |  |
|  | Ізоляція поверхонь труб листами зі спіненого каучуку  Полотно Izolon з однобічним фольгуванням Base 8 мм | 62 | м2 |  |
|  | Скотч армований для ізоляції труб теплозвукоізоляції (50 метрів) | 2 | шт |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Навантаження сміття вручну +  Перевезення сміття до 30 км+ |  |  |  |