|  |  |
| --- | --- |
|  | Затверджую:  Заступник директора  ТОВ « Медвинське ХПП» |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мжаванадзе Ю.В.  «20» вересня 2023р. |

**Технічне завдання**

На виконання робіт з капітального ремонту покрівлі складів № 1, 2, 7,8,9,10,11,12 внаслідок агресії російської федерації на ТОВ «Медвинське хлібоприймальне підприємство» за адресою по вул. Привокзальна, 3, с. Ольшаниця, Білоцерківський р-н., Київська область.

**1. Мета :**

1.1. Обумовлена великою кількістю руйнування шиферного накриття, крокв, обрешітки, деформації конструкції дахів внаслідок вибухової хвилі за рахунок чого відбувається затікання та псування продукції.

**2. Дані по об'єкту:**

2.1. Об’єкти розміщені на території ТОВ «Медвинське ХПП» за адресою по вул. Привокзальна, 3, с. Ольшаниця, Білоцерківський р-н., Київська область.  
 2.2. Ремонту складів підлягають всі вісім складів елеватора.

2.3. Висота складів в гребні становить 9 метрів.

2.4. Загальна площа згідно технічного паспорту – 13654,4

**3**. **Технічні умови і вимоги:**

3.1. Виконання капітального ремонту покрівлі складів № 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12 для зберігання зерна з заміною пошкодженого шиферного накриття на шиферне та фіксація зрушеного зі свого місця.

**4**. **Основні нормативні документи при ремонті дахів:**

4.1. ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель і споруд» Всі матеріали до початку виконання робіт в обов'язковому порядку перевіряються і узгоджуються з Замовником.

**5**. **Особливі умови:**

5.1. Роботи проводяться на даху складів. Необхідно дотримуватися всіх заходів, що забезпечують безпеку людей під час виконання робіт.

**6. Терміни виконання робіт:**

6.1. Не більше 10-15 календарних днів на склад.

**7. Умови оплати:**

7.1. Авансовий платіж в розмірі до 50% від загальної вартості ремонтних робіт. Остаточний розрахунок у розмірі 50% після підписання акту приймання-передачі протягом 10 банківських днів.

**8.** **Вимоги до Замовника :**

8.1. При виконанні робіт передбачити контейнер для будівельного сміття або щоденний вивіз.

8.2. Силами та засобами Замовника на об’єкти транспортуються та розвантажуються матеріали для ремонту.

**9.** **Вимоги до виконавця:**

9.1.Виконавець повинен здійснити наступні роботи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування робіт** | **Кількість** | **Од. вимиру** |
| піддомкрачування, укріплення, заміна поломаних крокв та обрешітки | 86 | шт |
| заміна листів шиферних | 650 | шт |
| встановлення зруйнованих металевих частин (швелера) в правильне положення, зварювальні роботи | 6 | шт |
| робіт з переборки шиферу (підсунення листів, заміна та укріплення всіх інших , що зрушені з місця, фіксація підірваних листів, добив гвіздків | 6827 | м/кв |
| на стороні з більшими ушкодженнями) |
| робіт з переборки шиферу (підсунення листів, заміна та укріплення всіх інших , що зрушені з місця, фіксація підірваних листів, добив гвіздків | 6827 | м/кв |
| на стороні з меньшими ушкодженнями) |

9.2. Виконавець повинен мати досвід з ремонту покрівлі.

9.3. Відповідальність за дотримання правил пожежної безпеки, охорони праці та санітарно-гігієнічного режиму на об'єкті покладається на Виконавця. Відповідальний виконавець робіт на об'єкті призначається наказом Виконавця, копія наказу надається Замовнику.

9.4. Виконавець зобов'язаний при виконанні підготовчих та ремонтних робіт передбачити заходи щодо запобігання протікання приміщень під час випадання атмосферних опадів.

9.5. Всі роботи виконувати відповідно до даного техзавдання з дотриманням відповідних глав будівельних норм і правил по організації, виробництва і приймання робіт.

9.6. У випадку нанесення матеріального збитку при виконанні ремонтних робіт Замовник і Виконавець зобов'язані в 3-х денний термін скласти акт огляду і прийняти рішення про відшкодування шкоди.

**10. Гарантії виконавця:**

* 1. Виконавець повинен надати безумовну гарантію на виконані роботи, послуги яке має становити не менше 2-х років з дня підписання Акту прийому передачі;
  2. Протягом гарантійного терміну Виконавець зобов'язується власними силами та власним чином усувати виявлені Замовником дефекти у строк, обумовлений Договором. Виїзд на рекламацію протягом 24 годин;

1. **Склад документації, що поставляється:**
   1. Узгоджене технічне завдання.

За погодженням сторін у процесі ремонту та введення в експлуатацію вимоги цього технічного завдання можуть бути уточнені. При цьому сторона ініціатор оформляє узгоджений письмовий документ.

Розробив :

Головний Інженер Поліщук Д.А.

Погоджено :

Заступник директора ТОВ

«Медвинське ХПП» Мжаванадзе Ю.В.