Пошта

spokryshka@vodafone.ua з **обов’язковою!** копією на

procurement\_vfr@vodafone.ua

Попереднє технічне завдання по демонтажу обладнання з магазину Vodafone  в м. Запоріжжя вул. Північнокільцева 15.

**Перед початком демонтажних робіт погодити технічні моменти та строки проведення з керівником магазину та інженером ТН.**

**Підлога.**

Існуючу плитку на підлозі не демонтуємо.

Місця виходу кабелю 220 В з підлоги в торгівельному залі залишаємо. Кінець кабелю ізолюємо.

**Стеля.**

Демонтуємо звукові колонки – 2 шт.

Проводимо заміну стельових плит «Армстронг» на нові – 21 шт. Замість ушкоджених карт (2 шт - звукові колонки, 19 шт – місця де були змонтовані світильники )

В за стельовому просторі демонтуємо WiFi роутер. Передаємо керівнику магазину.

**Стіни**

Демонтуємо мебель та обладнання – згідно проекту.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Настінна панель 600мм | ШТ | 2,00 |
| Стіл парта 500х500х750 | ШТ | 1,00 |
| Панель для АКС 600мм | ШТ | 2,00 |
| Настінна панель 1200мм | ШТ | 1,00 |
| Стул-табуретка високий | ШТ | 2,00 |
| Стул-табуретка низький | ШТ | 1,00 |
| Стул зі спинкой высокий | ШТ | 3,00 |
| Панель для АКС 1200мм | ШТ | 5,00 |
| Стіл круглый ТОП 10, 1000 | ШТ | 1,00 |
| Стіл технічної зони фрістендинг\_ДСП | ШТ | 1,00 |
| Стіл двухуровневый ДСП | ШТ | 4,00 |
| Панель для АКС під стіл 1250 (ДСП) | ШТ | 1,00 |
| Обігрівач ОС П/Н | ШТ | 2,00 |
| Телевізор LCD 55" 4K 4T-C55BJ3EF2NB SHAR | ШТ | 1,00 |
| Кріплення для TV  | ШТ | 1,00 |
| Вивіска - Короб | ШТ | 1,00 |
| Торцевий лайтбокс | ШТ | 1,00 |
| Світильник CEZAR-аТ | ШТ | 19,00 |
| Підсилювач | ШТ | 1,00 |
| Колонка звукова | ШТ | 2,00 |
| Шафа комутаційна | ШТ | 1,00 |
| Патч-панель | ШТ | 1,00 |
| Стелаж металевий | ШТ | 1,00 |
| Сейф металевий | ШТ | 1,00 |
| Бойлер 10л. | ШТ | 1,00 |
| Теплова завіса  | ШТ | 1,00 |

Демонтаж виконати обережно зі збереженням меблів, обладнання та покриття стін.

Обладнання та меблі перевозити в кузові авто в вертикальному стані для фіксації використовувати стяжні ремені.

Місця кріплення панелей (отвори) підшпаклювати та підфарбувати в білий тон існуючих стін.

Красну стіну повністю перефарбувати в білий тон стін.

**Электрика**

ЩН не демонтується

Існуючий лічильник електроенергії не демонтируем.

Вводні автоматы не демонтуємо.

Розетки, вимикачі в торгівельному залі та підсобному приміщенні не демонтуємо.

Демонтуємо комутаційну шафу (інтернет щит - 19" 650х450х600) з обладнанням - Patch Panel, 24xRJ45, DG+, 568A/B, Блок 19" на 9 роз. 16А

Демонтуємо теплову завісу над вхідними дверима.

Демонтуємо електричні настінні обігрівачі торгівельному залі – 2 шт.

Демонтуємо бойлер в санвузлі.

Усе обладнання надійно пакується та відправляється на склад для зберігання.

**Пож. безпека**

В торговому залі і підсобному приміщенні виконати демонтаж вогнегасників - 3 шт.

**Безпека**

Демонтуємо мет. каркас рекламного стенда в приміщенні біля входу на колоні.

Демонтуємо мет сейф в підсобному приміщенні – 1 шт.

Ключи від сейфу надійно фіксуємо на двері сейфу скотчем.

**Фасад**

Провести демонтаж фасадної реклами: два фрагмента загальна довжина- 5 м

Усі наліпки та реклама повинна бути знята з вітрини, вхідних дверей та вікон.

Вітринні вікна (3шт) очистити від рекламних – 15,00 м.кв

Виконати пакування меблів та усього обладнання для зберігання при транспортуванні до складу. Використовувати стрейч плівку, пупирчату плівку, гофрокартон, скотч.

Панелі пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Столи пакуємов стрейч плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картоними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Стільці та пуфи пакуємо стрейч плівку.

Рекламная вивіска пакується в стрейч плівку.

Виконати погрузку та доставку демонтованого обладнання на склад в м. Мартусівка.

По закінченню демонтажних робіт виконати ВОЛОГЕ!!! прибирання приміщення Викинути увесь зайвий мусор на смітник.

Передати приміщення керівнику магазину та інженеру тех нагляду.