**Обустройство проема в помещении термоусадочных машин.**

1. Усиление отверстия 5400х2100мм.

2. Усиление отверстия 1200х2100мм

**Материал:**

- уголок 75х75х5 – 30000мм;

- лист 5мм – 0,7 м2;

- швеллер 20 - 4200 м.п.;

- краска – 5,0л.

**Работа:**

 - демонтаж кирпичной стены – 5900мм2;

 - отделочные работы внутренней части проемов (штукатурка, шпаклевка, покраска). – 4550мм2.;

 - цемент, песок, шпаклевка

 - вынос мусора, уборка рабочего места.

 - покраска металлических конструкций.

**Приезд и осмотр обязательно!!!**

**Место проведения работ:** Одесская область, г. Черноморск, с. Бурлачья Балка, ул. Центральная 1Е

**Контактное лицо**: Главный инженер – Берлинский Виталий Дмитриевич,

тел. (050) 424 72 71

Просим Вас, просчёт стоимости, смету отправить на почту: mto@vodnyj-svit.ua