|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування робіт** | **Од. вим.** | **Кількість** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Збірку щита з роз’єднувачем, шинами та шинними ізоляторами. | посл. | 1 |
| 2 | Монтаж цоколя та електричної шафи | посл. | 1 |
| 3 | Монтаж кабельних ліній від ДГУ до ЩС; від ЩС до КТП – 446 (дві лінії кабель 240мм); від КТП – 446 до КТП – 448(одна лінія кабель 240мм). | м.п. | 45 |
| 4 | Монтаж шин на ввідних автоматах КТП – 446 та КТП – 448. | посл. | 1 |
| 5 | Встановлення наконечників та опресування кабелів. | шт | 32 |
| 6 | Надписи та позначки кабелів та шин | посл. | 1 |
| 7 | Монтаж заземлюючого пристрою ДГУ. | посл. | 1 |
| 8 | Виміри контур заземлення з видачою паспорту. | посл. | 1 |
| 9 | Розробка ґрунту під траншею підземного кабельного каналу від ДГУ до ЩС від ЩС до КТП-446 – від КТП - 446 до КТП-448 – 10м. м.куб 2 (ш 0,2м \* г 1м). | м.п. | 10 |
| 10 | Засипання траншей 1,9 м.куб. | м.куб | 1,9 |
| 11 | Виготовлення цоколя для ЩС | посл. | 1 |

Підключення ДГУ за адресою Тернопільська обл. Чортківський р-н. смт. Гусятин, вул.Привокзальна 12А.