ДІЛЯНКА № 1 (виготовлення та улаштування пандуса з перилами для переміщення балонів)

- виготування та монтаж опалубки, 9,32 м.п.

- підготовка основи, 4,42 м2

- бетонування, 1,5м3

- армування бетону, 4,42 м2

- виготовлення та монтаж металоконструкцій, 1 од.

ДІЛЯНКА № 2 (улаштування пандуса з тротуару)

- демонтаж бардюрів, 8 шт

- монтаж бардюрів, 14 шт

- вибірка щебеню, 9,7 м2

- вибірка ґрунту, 9,7 м2

- підготовка основи, 9,7 м2

- армування, 9,7м2

- приготування бетону, 2,8м3

- бетонування, 2,8м3

- демонтаж плитки тротуарної, 2 м2

ДІЛЯНКА № 3 (виготовлення та улаштування приміщення для балонів)

- виготовлення та монтаж металоконструкцій, 1 од.

- вибірка щебеню, 10,26м2

- вибірка ґрунту, 10,26м2

- армування, 10,26м2

- бетонування, 3,25м3

- обшивка проф.листом, товщ. 0,45мм, 46,56м2

- установка водовідливу, 9 м.п.