**Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенні магазину «Vodafone»**

**м. Київ пр-т Оболонський 1Б, ТЦ «ДРІМ ТАУН»**

1. **Меблі обладнання**

* Демонтаж всіх меблів які знаходяться в приміщенні згідно дефектного акту

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги

* Всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою
* Кути/бокові частини панелей, столів, стелажів всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном
* Ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів
* ТВ додатково упаковуються у бульбашкову плівку та виготовлений каркас з брусу (у разі відсутності оригінальної упаковки)
* Упаковка всього виконується аналогічно вимогам «Нової пошти»
* Обов’язкове маркування меблів у разі іх розукомплектації
* Операторську панель 2400\*300\*2400 (Н) розібрати, промаркувати та упакувати. Схема комплектації панелі додається.

1. **Підлога**

* Залишається без змін

1. **Стеля**

* Виконати демонтаж каркасу з профілю армстронг на який кріпляться світильники. Необхідність виконання даних робіт уточнити перед початком робіт.

1. **Стіни**

* Виконати закладання отворів в стінах після демонтажу настінних панелей та зовнішньої реклами.
* Виконати демонтаж/очистку скла від брендованої рекламної продукції (S=6м2).

1. **Електрика**

- при відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність виводів 220В, виконати ізоляцію проводів для запобіганню коротко замикання.

- виконати демонтаж існуючих накладних світильників (1200мм та 600мм) світильників, висота стелі– 3,1м.

- Виконати демонтаж двох аварійних світильників 600\*600. Кріпляться на тросах

- Виконати демонтаж спіральних кабелів (8шт,)

- виконати демонтаж 15 автоматичних вимикачів. В РЩ залишається: Лічильник, ввідний автомат, автомат живлення ролети (обов’язково підключений).

1. **Обладнання:**

* Виконати демонтаж шафи СКС – 2шт,
* Виконати демонтаж вогнегасників
* Виконати розбирання та пакування оцинкованих стелажів – 4 шт

1. **Зовнішня вивіска:**

- Виконати демонтаж зовнішньої вивіски . Об’ємні літери + лого (загальна довжина 2450мм) – 2шт.

- Виконати пакування зовнішньої реклами стрейч плівкою, кути додатково захистити гофрокартоном.

- Ціна демонтажу зовнішньої вивіски повинна включати витрати на використання «будівельних лісів, драбин та інше)

**8) інше**

* Перед виконанням робіт закрити скляну фасадну вітрину непрозорою (чорною плівкою). Необхідність виконання робіт уточнити за 2-а дні до початку робіт.
* Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по перенесеню та завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ
* Все демонтоване обладнання повинно бути повністю упаковані стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном
* Після проведення демонтажних робіт виконати прибирання приміщення з утилізацією побутового сміття
* Час виконання демонтажних робіт та винесення демонтованого обладнання **з 22.00 до 10.00**. Можливі зміни
* Дата виконання робіт: 03-05 вересня 2024р
* Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Мартусівка вулиця Мойсеєва, 72. Час роботи складу пн-пт з 9.00 до 17,30

**

**

**