**Попереднє технічне завдання по комплексному ремонту ганку магазину VODAFONE у м. Луцьк, вул. Л.Українки 52, 1й поверх, для розрахунку попереднього кошторису.**

Перед роботами необхідно підготувати графік виконання робіт та узгодити з Інженером по експлуатації.

**Фасад. Плитка.** На ганку вздовж пандусу демонтувати плитку, що бухтить – 9м2. Відсутня плитка зберігається на магазині. Підготувати основу під укладання плитки. Вирівнювання, за потреби, виконати плитковим клеєм. Виконати укладання плитки – 15м2. Виконати очищення плитки на ганку від нальоту – 17,5м2.

Точна кількість заміненої та очищеної плитки за фактом виконаних робіт.

**Фасад. Відкоси.** Захистити вікна при виконанні робіт. Виконати демонтаж старого покриття (фарба/шпаклівка/клей) відкосів. Підготувати відкоси під фарбування (вирівнювання/шпаклювання/встановлення перфорованих куточків) 21,6м.п. Виконати фарбування відкосів (2 шари+грунтування) фасадною фарбою для зовнішніх робіт.

**Фасад. Антиковзаючі планки.** Виконати заміну антиковзаючих планок 60шт по 1м та демонтаж антиковзаючих стрічок. На кутах використати кутові планки.

Виконати прибирання місця робіт.

Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.

Розхідні матеріали такі як шліф-папір, свердло, валик, пензлі і т.п.) мають бути враховані в вартість робіт.

Фото фасаду додається

