|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | | | **Кіл.** |
|  | Прилад управління на 8 адресних кілець ПУ-П | | | 1 |
|  | Прилад передачі сповіщень МЦА-GSM.4 | | | 1 |
|  | Блок живлення БЖ 1230 | | | 1 |
|  | Акумулятор 12В, 7 А/г | | | 1 |
|  | Сповіщувач адресний димовий CПДОТА | | | 62 |
|  | Сповіщувач адресний димовий CПДОТА (резерв) | | | 7 |
|  | Сповіщувач адресний тепловий СПТТА | | | 25 |
|  | Сповіщувач адресний тепловий СПТТА (резерв) | | | 3 |
|  | Розетка для сповіщувача Р-96 | | | 87 |
|  | Пластина монтажна ПМ-89 для монтажу на підвісну стелю | | | 10 |
|  | Захисний ковпак для сповіщувача СП-200 | | | 87 |
|  | Сповіщувач адресний ручний CПРА | | | 11 |
|  | Сповіщувач адресний ручний CПРА (резерв) | | | 2 |
|  | Виносний індикатор для CПДОТА ІВ | | | 10 |
|  | Сповіщувач пожежний димовий оптичний лінійний в комплекті з призматичним відбивачем Артон-ДЛ3 | | | 5 |
|  | Сповіщувач пожежний димовий оптичний лінійний в комплекті з призматичним відбивачем Артон-ДЛ3 (резерв) | | | 1 |
|  | Модуль для підключення по 2-х провідному шлейфу сповіщувача «АРТОН-ДЛ» до ППКП МУШ-ДЛМ | | | 5 |
|  | Модуль для підключення по 2-х провідному шлейфу сповіщувача «АРТОН-ДЛ» до ППКП МУШ-ДЛМ (резерв 10%) | | | 1 |
|  | Коробка розподільча вогнестійка Крома 01-90 К8 | | | 9 |
|  | Блок сполучення адресний БСА-01 | | | 2 |
|  | Джерело безперебійного живлення «ІБПІ-180(12/24)» | | | 1 |
|  | Акумулятор 12В, 18А/г | | | 2 |
|  | Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 J-H(St)H | | | 1200 |
|  | Кабель живлення 3x1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30 | | | 150 |
|  | Короб ПВХ 20х15 | | | 30 |
|  | Труба ПВХ гнучка гофрована, чорна Д=20 мм | | | 800 |
|  | Комплект кріплень для труби ПВХ гнучкої гофрованої чорної Д=20 мм | | | 2600 |
|  | Труба ПВХ гнучка гофрована, чорна Д=25 мм | | | 150 |
|  | Комплект кріплень для труби ПВХ гнучкої гофрованої чорної Д=25 мм | | | 500 |
|  | Металевий лоток драбинного типу 100х50 | | | 12 |
|  | Комплект кріплень для металевого лотку драбинного типу 100х50 мм | | | 48 |
|  | Кабельний тримач (скоба) UDF5 | | | 1000 |
|  | Кабельний тримач (скоба) UDF7 | | | 100 |
|  | Дюбель-цвях Bierbach 6/30 | | | 100 |
|  | Шуруп забивний з дюбелем 3/35 | | | 1000 |
|  | Саморіз по дереву 3/35 | | | 1000 |
|  | Вогнестійка піна CP 660 | | | 1 |
|  | Комплект кріплень для приладів СПЗ | | | 3 |
|  | Автоматичний вимикач АВВ SH202C 10А | | | 4 |
|  | Корпус для автоматичних вимикачів PСD 10 N | | | 1 |
|  | Оповіщувач світловий «ВИХІД» У-07-12/24 | | | 8 |
|  | Оповіщувач світловий «НАПРЯМОК РУХУ», прямо УА-2-12/24 | | | 17 |
|  | Оповіщувач світловий «НАПРЯМОК РУХУ», вправо УА-2-12/24 | | | 5 |
|  | Джерело безперебійного живлення «ІБПІ-180(12/24)» | | | 1 |
|  | Акумулятор 12В, 18А/г | | | 2 |
|  | Кабель 2x1,5 мм2 Е30 (N)HXH FE180/E30 | | | 400 |
|  | Коробка розподільча вогнестійка Е30 КРОМА-01-90 К8 | | | 26 |
|  | Короб 20х15 | | | 30 |
|  | Кабель живлення 3x1,5 мм2 Е30 (N)HXH FE180/E30 | | | 50 |
|  | Труба ПВХ гнучка гофрована, чорна Д=25 мм | | | 450 |
|  | Комплект кріплень для труби ПВХ гнучкої гофрованої чорної Д=25 мм | | | 1500 |
|  | Шуруп забивний з дюбелем 3/35 | | | 1000 |
|  | Саморіз по дереву 3/35 | | | 1000 |
|  | Комплекс обладнання оповіщення «ВЕЛЛЕЗн-120-200» | | | 1 |
|  | Пульт мікрофонний ПМН-12 | | | 1 |
|  | Блок керування інформацією БКІ-02М | | | 1 |
|  | Патч-корд FTP кат. 5, L=2 м. | | | 1 |
|  | Гучномовець настінного монтажу 6АС100ПНм | | | 48 |
|  | Кабель 2x1,5 мм2 Е30 (N)HXH FE180/E30 | | | 600 |
|  | Коробка розподільча вогнестійка КВР 01/30-100В | | | 12 |
|  | Кабель живлення 3x1,5 мм2 Е30 (N)HXH FE180/E30 | | | 50 |
|  | Труба ПВХ гнучка гофрована, чорна Д=25 мм | | | 650 |
|  | Комплект кріплень для труби ПВХ гнучкої гофрованої чорної Д=25 мм | | | 2200 |
|  | Шуруп забивний з дюбелем 3/35 | | | 1000 |
|  | Саморіз по дереву 3/35 | | | 1000 |
|  | Вогнестійка піна CP 660 | | | 1 |
|  | Комплект кріплень для приладів СПЗ | | | 2 |
|  | Автоматичний вимикач АВВ SH202C 10А | | | 2 |
|  | Корпус для автоматичних вимикачів PСD 6 N | | | 1 |
|  | Панель управління та індикації (24сигнали) ПІУ | | | 1 |
|  | Блок комутації адресний БКА-220 | | | 3 |
|  | Реле проміжне | | | 3 |
|  | Колодка установочна для реле | | | 3 |
|  | Коробка розподільча вогнестійка Крома 01-90 К8 | | | 3 |
|  | Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 J-H(St)H | | | 10 |
|  | Кабель «вита пара» 1х2x0,8 мм2 JE-H(St)H FE180/E30 | | | 100 |
|  | Кабель 2x1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30 | | | 6 |
|  | Труба ПВХ гнучка гофрована, чорна Д=20 мм | | | 100 |
|  | Комплект кріплень для труби ПВХ гнучкої гофрованої чорної Д=20 мм | | | 330 |
|  | Шуруп забивний з дюбелем 3/35 | | | 100 |
| ***Вартість обладнання*** |  | | | ***грн.*** |
| ***Вартість монтажу та пусконаладки складає:*** |  | | | ***грн.*** |
| **грн.** | |  |