**Відомість об'ємів робіт, матеріалів та обладнання**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВОРОТА РОЗСУВНІ 2 шт |  |  |  |
| **Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2** | **м3** | **6** |  |
| **Улаштування основи під фундаменти щебеневої** | **м3** | **1,2** |  |
| **Улаштування залізобетонний фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3** | **м3** | **2,8** |  |
| **Виготовлення гратчастих конструкцій [каркасу воріт]** | **т** | **0,8098** |  |
| **Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання** | **т** | **0,8098** |  |
| **Монтаж опорно-ходової частини відкатних воріт** | **т** | **0,2562** |  |
| **Облицювання воріт стальних профільованим листом** | **м2** | **82,88** |  |