**Технічне завдання на демонтаж меблів та обладнання в приміщенны магазину «Vodafone»**

**м. Вінниця Оводова 51 ТЦ «Скай Парк»**

**1) Меблі обладнання**

* демонтаж всіх меблів, які знаходятся в примішенні згідно дефектного акту

При демонтажі меблів виконати наступні вимоги

* всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою
* кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном
* ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів
* ТВ додатково упаковуються у бульбашкову плівку та виготовлений каркас з брусу
* упаковка всього виконується аналогічно вимогам «Нової пошти»

**2) Підлога**

* залишається без змін
1. **Стеля**
* залишається без змін (каркас для світильників залишається)
1. **Стіни**
* виконати зароблення отворів в в стінах після демонтажу настінних панелей
* виконати демонтаж/очистку скла від брендованої рекламної продукції
* виконати шпаклювання та пофарбування колони після демонтажу реклами
1. **Електрика**

- при відключенні обладнання, меблів перевірити цілісність виводів 220В, у разі необхідності виконати ізоляцію проводів для запобіганню коротко замикання.

- виконати демонтаж існуючих лінійних світильників, висота стелі Н=3,2м .

- виконати демонтаж 2-х аварійних ЛЕД світильників 600\*600

- виконати демонтаж трекового освітлення (50 трекових світильників + 11шт по 2м шинопроводи)

- від’єднати від касового столу живлення 220В та кабелі СКС (максимально зберегти довжину кабелів, скрутити кільцем, за ізолювати електричні кабелі)

- виконати відключення в коробці спіральних кабелів зі стелі до столів

- кабель живлення реклами на колоні скрутити кільцем, за ізолювати електричні кабелі та залишити за стелею Н=3,4м

1. **Обладнання:**
* виконати демонтаж шафи СКС -2 шт,
* виконати демонтаж вогнегасників
* виконати демонтаж/пакування ТВ 55” та кронштейну для ТВ
1. **Зовнішня вивіска:**

- виконати демонтаж зовнішньої вивіски 4180х600 (Н)

- виконати демонтаж 4-х рекламних коробів на колоні. Розмір лайтбокса 615\*615мм

- виконати демонтаж ПВХ листів на колоні

- виконати пакування зовнішньої реклами стрейч плівкою, кути додатково захистити гофрокартоном.

- ціна демонтажу зовнішньої вивіски повина включати витрати на використання «будівельних лісів, драбин та інше)

**8) інше**

* Перед виконанням робіт закрити скляну фасадну вітрину непрозорою плівкою. Необхідність виконання робіт уточнити за 2-а дні до початку робіт.
* Розцінки на роботи по демонтажу меблів, обладнання повинні, також включати роботи по перенесеню та завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ
* Все демонтоване обладнання повино бути повністю упаковані стрейч плівкою, кути повинні бути додатково захищені гофрокартоном
* Після проведення демонтажних робіт виконати «сухе» прибирання приміщення з пакуванням та утилізацією побутового сміття
* Час виконання демонтажних робіт та винесення демонтованого обладнання **з 21.00 до 10.00**. Можливі зміни
* Дата виконання робіт: 27-28 лютого 2025р
* Транспортування меблів, обладнання: магазин-склад виконує Підрядник. Адреса складу Київська обл. Бориспільський р-н с. Чубинське, вул. Залізнична, 31А. Час роботи складу пн-пт з 9.00 до 17,30

**

**