**Технічне завдання**

**на проведення перепланування та ремонтно-оздоблювальних робіт приміщень крос-доку-Полтавського складу СП “Оптіма-Фарм, ЛТД”,**

**м.Черкаси вул. Смілянська, 171.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва документа | *Технічне завдання* |
| 2 | Філія/підрозділ компанії | ***Кросс-док Полтавського складу СП “Оптіма-Фарм, ЛТД” в м.Черкаси вул. Смілянська, 171.*** |
| 3 | Унікальний код обьекта: | ***23*** |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |

**Вихідні данні приміщень -висота 3,30м**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ремонтно-оздоблювальні роботи кросс-доку «Черкаси»** | | | |
| 1. **Приміщення № 1-7** | | | |
| Назва приміщення: | | **Приміщення комплектування** | |
| Унікальний код приміщення: | | **1-7** | |
| Назва зони: | | **стіна 1,2,3,4, підлога** | |
| Унікальний код зони: | | **23** | |
| Схема приміщення | | | |
|  | | | |
| **Фото до ремонту** | | | |
|  |  |  |  | |
| 1-7 стена 1 ДО | 1-7 стеля2 ДО | 1-7 Стена 2 ДО | 1-7 Стена 4 ДО | |
|  | |  | |
| 1-7 Стеля ДО | | 1-7 Підлога ДО | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Найменування робіт | Вимірник | | Кількість |
| **Демонтажні роботи** | | | | | |
| 1 | | *Демонтаж бетонного стягування ( підлоги товщиной до 70мм* | *м2* | | *43,0* |
| 2 | | *Демонтаж світильників на стелі* | *шт* | | *4,00* |
| 3 | | *Очищення бетонної стелі від крейди (для фарбування ВФ 2 кл) (5,73х7,50)=43м2* | *м2* | | *43,0* |
| 4 | | *Вивіз будівельного сміття (43х0,070)=3,01м3* | *м3* | | *3,01* |
| **Монтажні роботи** | | | | | |
| 1 | *Укладання сітки зварної 150х150х5 ( підлога 5,73х7,50) = 43,0м2* | | | *м2* | *43,0* |
| 2 | *Укладання монолітного бетону В 25 П4, товщиною 70мм(5,73х7,50) = 43,0м2* | | | *м2* | *43,0* |
| 3 | *Штукатурка стін та відкосів під фарбування (5,73+7,50)х2 х3,30 = 87,3м2* | | | *м2* | *87,3* |
| 4 | *Грунтування стін (СТ17) (5,73+7,50)х2сторони х3,30 = 87,3м2* | | | *м2* | *87,3* |
| 5 | *Монтаж світильників* | | | *шт* | *4* |
| 6 | *Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі* | | | *м.п.* | *24* |
| 7 | *Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою* | | | *м2* | *87,3* |
| 8 | *Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою* | | | *м2* | *43,0* |
| 9 | *Грунтування (СТ-17) стелі* | | | *м2* | *43,0* |
| 11 |  | | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Приміщення № 1-6** | | | |
| Назва приміщення: | | **Приміщення комплектування** | |
| Унікальний код приміщення: | | **1-6** | |
| Назва зони: | | **стіна 1,2,3,4,5 підлога** | |
| Унікальний код зони: | | **23** | |
| Схема приміщення | | | |
|  | | | |
| **Фото до ремонту** | | | |
|  |  |  |  |
| 1-6 Стіна 1 (ДО | 1-6 Стіна 2 (ДО) | 1-6 Стіна 3 (ДО ) | 1-6 Стіна 4 (ДО) |
|  | |  | |
| 1-6 Стіна 5 (ДО) | | 1-6 Підлога ДО | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Вимірник | Кількість |
| **Демонтажні роботи** | | | |
| 1 | *Демонтаж бетонного стягування ( підлоги товщиной до 70мм* | *м2* | *60,6* |
| 2 | *Демонтаж світильників на стелі* | *шт* | *6,00* |
| 3 | *Очищення бетонної стелі від крейди (для фарбування ВФ 2 кл) (5,88х10,30)=60,6м2* | *м2* | *60,6* |
| 4 | *Демонтаж простінку з цегляної кладки 125мм*  *(****стіна 5*** *3,0х3,30) =9,90м2* | *м2* | 9,90 |
| 5 | *Вивіз будівельного сміття(60,6х0,070)+(9,9 х0.125)=4,24+1,24= 5,5м3* | *м3* | *5,5* |
|  | **Монтажні роботи** |  |  |
| 1 | *Укладання сітки зварної 150х150х5 ( підлога 5,88х10,30) = 60,6м2* | *м2* | *60,6* |
| 2 | *Укладання монолітного бетону В 25 П4, товщиною 70мм (5,88х10,30) = 60,6м2* | *м2* | *60,6* |
| 3 | *Штукатурка стін та відкосів під фарбування (5,88+10,30)х2сторони х3,30 = 106,79м2 -(3х3,30)=9,9м2 106,79-9,9=96,9м2* | *м2* | *96,9* |
| 4 | *Грунтування стін (СТ17)*  *(5,88+10,30)х2сторони х3,30 = 106,79м2 -(3х3,30)=9,9м2 106,79-9,9=96,9м2* | *м2* | *96,9* |
| 5 | *Монтаж світильників* | *шт* | *6* |
| 6 | *Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі* | *м.п.* | *36* |
| 7 | *Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою*  *(5,88+10,30)х2сторони х3,30 = 106,79м2 -(3х3,30)=9,9м2 106,79-9,9=96,9м2* | *м2* | *96,9* |
| 8 | *Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою (стеля 5,88+10,30) = 60,6м2* | *м2* | *60,6* |
| 9 | *Грунтування (СТ-17) стелі (стеля 5,88+10,30) = 60,6м2* | *м2* | *60,6* |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Приміщення № 18-1** | | | |
| Назва приміщення: | | **коридор** | |
| Унікальний код приміщення: | | **1-6** | |
| Назва зони: | | **стіна 1,2,3,4, підлога** | |
| Унікальний код зони: | | **23** | |
| Схема приміщення | | | |
|  | | | |
| **Фото до ремонту** | | | |
|  |  |  |  |
| 18-1 Стіна 1 ДО | 18-1 Стіна 2 ДО | 18-1 Стіна 3 ДО | 18-1 Стіна 4 ДО |
|  | |  | |
| 18-1 Стеля ДО | | 18-1 Підлога ДО | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Вимірник | Кількість |
| **Демонтажні роботи** | | | |
| 1 | *Демонтаж простінку з цегляної кладки 125мм*  *стіна* ***4*** *(1,8х3,30) =5,94м2* | *м2* | *5,94* |
| 2 | *Очищення бетонної стелі від крейди (для фарбування ВФ 2 кл) (1,8х 3,30)=5,94м2* | *м2* | *5,94* |
| 3 | *Вивезення будівельного сміття (5,94м2 х 0,125)=0,74м3* | *м3* | *0,74* |
| 4 | *Демонтаж* ***світильника****( на стелі)* | *шт* | *2,0* |
| ***Монтажні роботи*** | | | |
| 1 | *Штукатурка стін та відкосів під фарбування ( 1,8+1,8+ 3,3) Х3,30 =22,7м2* | *м2* | *22,7* |
| 2 | *Грунтування стін (СТ17)*  *( 1,8+1,8+ 3,3) Х3,30 =22,7м2* | *м2* | *22,7* |
| 3 | *Монтаж світильників* | *шт* | *2* |
| 4 | *Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі* | *м.п* | *12* |
| 5 | *Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою*  *( 1,8+1,8+ 3,3) Х3,30 =22,7м2* | *м2* | *22,7* |
| 6 | *Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою (стеля1,8х3,30) = 5,94м2* | *м2* | *5,94* |
| 7 | *Грунтування (СТ-17) стелі ( стеля1,8х3,30) = 5,94м2* | *м2* | *5,94* |
| 8 | *Монтаж світильників* | *шт* | *2* |
| 9 | *Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі* | *м.п.* | *12,0* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 1. **Приміщення № 1-4** | | | | |
| Назва приміщення: | | | **Приміщення офісу кросс-доку** | |
| Унікальний код приміщення: | | | **1-2** | |
| Назва зони: | | | **стіна 1,2,3,4, підлога** | |
| Унікальний код зони: | | | **23** | |
| Схема приміщення | | | | |
|  | |  | | |
| **Фото до ремонту** | | | | |
|  |  | |  |  |
| 1-4 стена 1 ДО | 1-4 стена 2( ДО) | | 1-4 стена 3 (ДО) | 1-4стена 4 підлога( ДО) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | | | | Вимірник | Кількість |
| **Демонтажні роботи** | | | | | | |
| 1 | *Демонтаж бетонного стягування ( підлоги товщиной до 70мм (3,62х2,40)=8,7м2* | | | | *м2* | *8,7* |
| 2 | *Демонтаж світильників на стелі* | | | | *шт* | *2,0* |
| 3 | *Очищення бетонної стелі від крейди (для фарбування ВФ 2 кл) (3,62х2,40)=8,7м2* | | | | *м2* | *8,7* |
| 4 | *Демонтаж простінку з цегляної кладки 125мм*  *(****стіна 4 та стіна 3*** *(2,40+2,62)х3,30) =16,57м2* | | | | *м2* | *16,57* |
| 5 | *Вивіз будівельного сміття (2,40+2,62)х3,30) =16,57м2х0,125=2,07м3* | | | | *м3* | *2,07* |
| **Монтажні роботи** | | | | | | |
| 1 | *Штукатурка стін та відкосів під фарбування (3.62+2.4+ 1.0) х3,30 = 23.2м2* | | | | *м2* | *23.2* |
| 2 | *Грунтування стін (СТ17) (3.62+2.4+ 1.0) х3,30 = 23.2м2* | | | | *м2* | *23.2* |
| 3 | *Монтаж світильників* | | | | *шт* | *2,0* |
| 4 | *Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі* | | | | *м.п* | *12* |
| 5 | *Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою (3.62+2.4+ 1.0) х 1,5м = 10,5м2* | | | | *м2* | *10,5* |
| 6 | *Фарбування стін емаль ПФ 115 (3.62+2.4+ 1.0) х 1,8м = 12,64м2* | | | | *м2* | *12,64* |
| 7 | *Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою (стеля3,62х2,40)=8,7м2* | | | | *м2* | *8,7* |
| 8 | *Грунтування (СТ-17) стелі ( стеля3,62х2,40)=8,7м2* | | | | *м2* | *8,7* |
| 9 | *Укладання сітки зварної 150х150х5 ( підлога (3,62х2,40)=8,7м2* | | | | *м2* | *8,7* |
| 10 | *Укладання монолітного бетону В 25 П4, товщиною 70мм (підлога 3,62х2,40)=8,7м2* | | | | *м2* | *8,7* |
|  | | | | | | |
| 1. **Приміщення № 1-3** | | | | | | |
| Назва приміщення: | | | **Приміщення офісу кросс-доку** | | | |
| Унікальний код приміщення: | | | **1-3** | | | |
| Назва зони: | | | **стіна 1,2,3,4,5,підлога** | | | |
| Унікальний код зони: | | | **23** | | | |
| Схема приміщення | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Фото до ремонту** | | | | | | |
|  | |  | |  | | |
| 1-3 стена **2** (ДО) | | 1-3 стена **3**( ДО) | 1-3 стена **4** (ДО) | 1-3 стіна **5**, **підлога**( ДО) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | | | | | Вимірник | Кількість | |
| **Демонтажні роботи** | | | | | | | | |
| 1 | *Демонтаж бетонного стягування ( підлоги товщиной до 70мм (31,6м2)* | | | | | *м2* | *31,6* | |
| 2 | *Демонтаж світильників на стелі* | | | | | *шт* | *4,0* | |
| 3 | *Очищення бетонної стелі від крейди (для фарбування ВФ 2 кл) (31,6м2)* | | | | | *м2* | *31,6* | |
| 4 | *Демонтаж простінку з цегляної кладки 125мм*  *(****стіна 3,4 та 5****(2+ 3,30+3,30) х3,30) =28,4м2* | | | | | *м2* | *28,4* | |
| 5 | *Вивіз будівельного сміття (2+ 3,30+3,30) х3,30 =28,4м2 х 0,125=3,55м3* | | | | | *м3* | *3,55* | |
| **Монтажні роботи** | | | | | | | | |
| 1 | *Штукатурка стін та відкосів під фарбування (3,44+3,30+3,95)=10,7х3,30 =35,31м2* | | | | | *м2* | *35,31* | |
| 2 | *Грунтування стін (СТ17) (3,44+3,30+3,95)=10,7х3,30 = =35,31м2* | | | | | *м2* | *35,31* | |
| 3 | *Монтаж світильників* | | | | | *шт* | *4,0* | |
| 4 | *Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі* | | | | | *м.п* | *24,0* | |
| 5 | *Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою*  *(3,44+3,30+3,95) х 1,5м = 16,05м2* | | | | | *м2* | *16,05* | |
| 6 | *Фарбування стін емаль ПФ 115 (3,44+3,30+3,95) х 1,8=19,3м2* | | | | | *м2* | *19,3* | |
| 7 | *Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою (стеля 31,6м2)* | | | | | *м2* | *31,6* | |
| 8 | *Грунтування (СТ-17) стеля 31,6м2)* | | | | | *м2* | *31,6* | |
| 9 | *Укладання сітки зварної 150х150х5 ( підлога 31,6м2)* | | | | | *м2* | *31,6* | |
| 10 | *Укладання монолітного бетону В 25 П4, товщиною 70мм (31,6м2)* | | | | | *м2* | *31,6* | |
| 1. **Приміщення № 1-2** | | | | | | | |
| Назва приміщення: | | | | **Приміщення офісу кросс-доку** | | | |
| Унікальний код приміщення: | | | | **1-2** | | | |
| Назва зони: | | | | **стіна 1,2,3,4, підлога** | | | |
| Унікальний код зони: | | | | **23** | | | |
| Схема приміщення | | | | | | | |
|  | | |  | | | | |
| 1-2 помещение (ДО) | | | 1-2 помещение (ПОСЛЕ) | | | | |
| **Фото до ремонту** | | | | | | | |
|  | |  | |  |  | | |
| 1-4 стена 1 ДО | | 1-4 стена 2( ДО) | | 1-4 стена 3 (ДО) | 1-4стена 4 підлога( ДО) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Вимірник | Кількість |
| **Демонтажні роботи** | | | |
| 1 | *Демонтаж бетонного стягування ( підлоги товщиной до 70мм (22,3м2)* | *м2* | *22,3* |
| 2 | *Демонтаж світильників на стелі* | *шт* | *2* |
| 3 | *Очищення бетонної стелі від крейди (для фарбування ВФ 2 кл (22,3м2)* | *м2* | *22,3* |
| 4 | *Демонтаж простінку з цегляної кладки 125мм*  *(****стіна 1,4 частково****(2+ 3,85) х3,30 =19,3м2* | *м2* | *19,3* |
| 5 | *Вивіз будівельного сміття (2+ 3,85) х3,30 =19,3м2 х0,125=2,4м3* | *м3* | *2,4* |
| **Монтажні роботи** | | | |
| 1 | *Штукатурка стін та відкосів під фарбування (5,95+3,85+3,95)=13,75 х 3,30 = 45,4м2* | *м2* | *45,4* |
| 2 | *Грунтування стін (СТ17) (5,95+3,85+3,95)=13,75 х 3,30 = 45,4м2* | *м2* | *45,4* |
| 3 | *Монтаж світильників* | *шт* | *4,0* |
| 4 | *Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі* | *м.п* | *24,0* |
| 5 | *Фарбування стін і відкосів в два шари водоемульсійною фарбою*  *(5,95+3,85+3,95)=13,75 х 1,5м = 20,63м2* | *м2* | *20,63* |
| 6 | *Фарбування стін емаль ПФ 115 (5,95+3,85+3,95)=13,75 х 1,8м = 24,8м2* | *м2* | *24,8* |
| 7 | *Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою (стеля22,3м2)* | *м2* | *22,3* |
| 8 | *Грунтування (СТ-17) (стеля22,3м2)* | *м2* | *22,3* |
| 9 | *Укладання сітки зварної 150х150х5 ( підлога 22,3м2)* | *м2* | *22,3* |
| 10 | *Укладання монолітного бетону В 25 П4, товщиною 70мм (22,3м2)* | *м2* | *22,3* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| 1. **Приміщення № 1-1** | | | |
| Назва приміщення: | | **Приміщення офісу кросс-доку** | |
| Унікальний код приміщення: | | **1-1** | |
| Назва зони: | | **Стіни , стеля приміщень 1-1, 18-1,18,17,16** | |
| Унікальний код зони: | | **23** | |
| **Схема приміщення** | | | |
|  | | | |
| **Приміщення1-1, 18-1,18,17,16** | | | |
| **Фото до ремонту** | | | |
|  |  |  |  |
| 1-1 вхід з рампи №2 ( ДО) | 1-1коридор 2( ДО) | 1-1коридор продол (ДО) | 1-1коридор двері до ліфта( ДО) |


|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | | | Вимірник | Кількість |
| **Демонтажні роботи** | | | | | |
| 1 | *Очищення бетонної стелі від крейди (20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)=39,9х1,8=71,8м2* | | | *м2* | *71,8* |
| 2 | *Очищення бетонної стелі від крейди (20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)=39,9х1,5=59,9м2* | | | *м2* | *59,9* |
| 3 | *Демонтаж світильників на стелі* | | | *шт* | *7,0* |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| **Монтажні роботи** | | | | | |
| 1 | *Штукатурка стін та відкосів під фарбування* ***стін приміщеня 1-1, 18-1, 18, 17, 16***  *(20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)+(3,3+1,8)+(3,77+1,83+3,77)+(6,7+6,7)+(3,73+1,83+3,73) =(39,9+5,1+9,4+13,4+9,3)=77,1х3,3м =254,4м2* | | | *м2* | *254,4* |
| 2 | *Грунтування СТ -17* ***стелі*** *,* ***приміщення 1-1, 18-1,18, 17, 16*** *(53,3+5,94+6,9+12,3+6,8)=85,24 м2* | | | *м2* | *85,24* |
| 3 | *Грунтування* ***(СТ 17) стіни приміщень****,* ***1-1, 18-1, 18, 17, 16***  *(20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)+(3,3+1,8)+(3,77+1,83+3,77)+(6,7+6,7)+(3,73+1,83+3,73) =(39,9+5,1+9,4+13,4+9,3)=77,1х3,3м =254,4м2* | | | *м2* | *254,4* |
| 4 | *Фарбування* ***стін*** *, приміщення* ***1-1, 18-1, 18, 17, 16 (*** *ВФ 2 класу, ) (20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)+(3,3+1,8)+(3,77+1,83+3,77)+(6,7+6,7)+(3,73+1,83+3,73) =(39,9+5,1+9,4+13,4+9,3)=77,1х1,5=115,7 м2* | | | *м2* | *115,7* |
| 5 | *Фарбування* ***стін, приміщення 1-1, 18-1, 18, 17, 16***  *( фарбою ПФ115, синій)*  *(20,9+1,8+2,75+2,03+2,75+3,23+3,21+3,23)+(3,3+1,8)+(3,77+1,83+3,77)+(6,7+6,7)+(3,73+1,83+3,73) =(39,9+5,1+9,4+13,4+9,3)=77,1х1,8=138,8 м2* | | | *м2* | *138,8* |
| 6 | *Фарбування стелі в два шари водоемульсійною фарбою (53,3+5,94+6,9+12,3+6,8)=85,24 м2* | | | *м2* | *85,24* |
| 7 | *Монтаж світильників* | | | *шт* | *7,0* |
| 8 | *Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі* | | | *м.п.* | *42,0* |
|  | | | | | |
| 1. **Рампа№1** | | | | | |
| Назва приміщення: | | **Приміщення офісу кросс-доку** | | | |
| Унікальний код приміщення: | | **1-1** | | | |
| Назва зони: | | **Стіни , стеля приміщень 1-1, 18-1,18,17,16** | | | |
| Унікальний код зони: | | **23** | | | |
| **Схема приміщення** | | | | | |
|  | | | | | |
| **Рампа №1** | | | | | |
| **Фото до ремонту** | | | | | |
|  | |  |  | | |
| Рампа №1 (ДО) | | Рампа №1підлога1(ДО) | Рампа №1підлога2(ДО) | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | | | Вимірник | Кількість |
| **Демонтажні роботи** | | | | | |
| 1 | *Демонтаж асфальтового покриттья (товщ70мм ) рампи№1 (15 мХ1,8) =27м2* | | | *м2* | *27,0* |
| 2 | *Вивіз будівельного сміття (27м2 х0,07)=1,89м3* | | | *м3* | *1,89* |
|  |  | | |  |  |
| **Монтажні роботи** | | | | | |
| 1 | *Укладання сітки зварної 150х150х5 ( підлога 27,0м2)* | | | *м2* | *27* |
| 2 | *Укладання монолітного бетону В 25 П4, товщиною 70мм підлога - 27 м2* | | | *м2* | *27* |
| 3 | *Монтаж світильників* | | | *шт* | *2* |
| 4 | *Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі* | | | *м.п.* | *12* |
| 1. **Рампа№2** | | | | | |
| Назва приміщення: | | **Рампа №2** | | | |
| Унікальний код приміщення: | |  | | | |
| Назва зони: | | **Рампа №2** | | | |
| Унікальний код зони: | | **23** | | | |
| **Схема приміщення** | | | | | |
|  | | | | | |
| Рампа №2 | | | | | |
| **Фото до ремонту** | | | | | |
|  | |  |  | | |
| Рампа №2 (ДО) | | 1-1коридор продол (ДО) | 1-1коридор двері до ліфта( ДО) | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт | Вимірник | Кількість |
| **Демонтажні роботи** | | | |
| 1 | *Демонтаж асфальтового покриттья рампи№1 (20Х1,8) =36м2* | *м2* | *36,0* |
| 2 | *Вивіз сміття (36,0 х 0,07)=2,52м3* | *м3* | *2,52* |
| **Монтажні роботи** | | | |
| 1 | *Укладання сітки зварної 150х150х5 підлога (20х1,8)=36,0м2* | *м2* | *36,0* |
| 2 | *Укладання монолітного бетону В 25 П4, товщиною 70мм 36,0 м2* | *м2* | *36* |
| 3 | *Монтаж світильників* | *шт* | *2,0* |
| 4 | *Монтаж кабеля ВВГ в кабельному каналі* | *м.п.* | *12,0* |

**Перелік**

**будівельно – монажних робіт за адресою :м.Черкаси вул. Смілянська, 171.**



1. **Будівельні матеріали для виконання даного виду робіт надаються Замовником.**
2. **Адрес поставки товару:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. **Предлагаемый к поставке товар должен:** гарантію на проведенні роботи.
4. **Вимоги до Виконавця робіт: 1.** Виконання робіт згідно з затвердженим графіком

**2.** Гарантія на виконані роботи -1рік.

13. **Критерії, що враховуються при визначенні кращої тендерної пропозиції**:

Мінімальна цінова пропозиція

1. **Перелік документів що необхідно надати при проведенні тендеру**:

Реєстраційні уставні документи. Заповнений та узгоджений проект договору..

1. Рекомендовані виконавці:

***Ініціатор :***

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ | Хасін Віталій Кімович |
| Посада, відділ | Директор |
| Контактний телефон | 067-504-48-22 |
| Підпис | Завізовано в «Директум» |

***Затведжено:***

|  |  |
| --- | --- |
| ПІБ |  |
| Посада, відділ |  |
| Контактний телефон |  |
| Підпис | Завізовано в «Директум» |