5. Перелік робіт та їх відсоткове співвідношення від загальної вартості за житлову площу. 
1. Обробка деревини вогнебіозахистом - 3 %.
2. Збирання каркасу підлоги - 4%
3.  Обшивка підлоги рейкою - 1.5%
3.1.Монтаж сітки від гризунів на рейку - 1%
3.2. Монтаж гідробарьера на рейку - 1%
3.3. Утеплення підлоги мінеральною ватою - 2 %
3.4. Монтаж гідробарьеру на мінеральну вату - 1%
3.5 Монтаж рейки під підлогову дошку - 1.5%
4. Збирання каркасу несучих стін та перестінок - 5% 
4.1 Утеплення всіх стін мінеральною ватою - 3% 
4.2. Монтаж гідробарьеру та супердіфмембрани на всіх стінах - 2 %
5. Збирання каркасу криші - 4%
5.1. Монтаж гідробарьеру та супердіфмембрани на криші - 1%
5.2. Утеплення криші - 3% 
6. Монтаж металопластикових вікон та металопластикових дверей - 4% 
7. Монтаж рейки для обришотки на стінах зсередини - 1%
7.1 Монтаж рейки для обришотки на стінах зовні - 1%
7.2 Монтаж рейки для обришотки на криші зовні - 1%
7.3 Монтаж рейки для обришотки на криші зсередини - 1%
8. Фасадні роботи: 
8.1. Клікфальц на стінах ззовні - 4%
8.2. Клікфальц на криші - 3%
Планкен на стінах - 3%
9. Електромонтажні роботи: 
9.1. Чорнова електрика: прокладка кабелю в металогофі по стінам- 6%
9.2. Збірка щитів - 4% 
9.3. Чистова електрика: встановлення необхідної фурнітури (розетки, вимикачі, світильники, бра, тощо.)- 2%
10. Сантехнічні роботи: вводи труб та виводи труб для каналізації, встановлення душевого трапа - 3%
11. [bookmark: _GoBack]Монтаж фальшбруса - 4% 
12. Монтаж відкосів з дерева - 3%
13. Монтаж плінтусів, зовнішних та внутрішніх планок для кутів - 4%
14. Монтаж ламінату та підложки до нього - 12%
15. Шліфування та покраска фальшбруса - 3%
16. Покраска та шліфовка планкена - 3%
17. Встановлення міжкімнатних дверей та дверних коробок - 5%

