Попереднє технічне завдання по улаштуванню підсобного приміщення (складу) в магазині «Vodafone» у м. Харків вул. Полтавський Шлях 148/2

На весь період проведення робіт – назначається відповідальна людина.
Прийняти приміщення від керівника магазину на час проведення робіт.
Початок проведення робіт – 08.00
Закінчення проведення робіт – 19.00

Висота підвісної стелі типу «Армстронг» – 2,65м
Розцінки на роботи, які виконуються на висоті, повинні враховувати вартість використання драбин/лісів. 

Обладнання та меблі
Демонтажні роботи:
1) Панель 600х2200мм – 4 шт.
2) Панель 1200х2200мм – 2 шт.
3) Стіл для консультацій – 2шт.
 Склад робіт:
· виконати пакування столів  та панелей в гофрокартон та стрейч плівку чорну непрозору;
· виконати винесення столів та панелей з магазину з подальшим навантаженням у машину;
· обов’язкове маркування всього обладнання, меблів.                      Приклад:
«V044. Код НАВ(надається замовником) – 121212, вказати кількість_1__шт. 
· машина для вивезення меблів надається та сплачується  Замовником.  

Демонтаж - переміщення по магазину - з подальшим монтажем меблів та обладнання згідно плану:
1) Термінал поповнення – 1 шт.

Стіни та перегородки:
1) Встановити перегородку з ГКЛ висотою 2,65м (до стелі) згідно ДП 7,36м2. Використати профіль 75мм. 
2) Виконати встановлення дверного блоку 700мм з фурнітурою (вказана в Акті).
3) Шпаклювання перегородки виконати зі сторони торгової зали -  7,36м2.
4) Фарбування перегородки та дверного блоку виконати зі сторони торг.залу 7,36м2 та 1,6м2 відповідно у колір RAL7047
5) Виконати монтаж лиштви тільки з боку торг.залу
6) Виконати перепідключення 2шт світильників 600*600 до лінії живлення основного підсобного приміщення
7) Закупити, доставити та зібрати стелажі у підсобному приміщенні – 5шт

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до представника «ВФ Ритейл»
Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт керівнику магазину. 
На цей час повинні бути виконані наступні роботи:
· Усі панелі, модулі та столи в торговому залі повинні бути чистими після проведення монтажних робіт. 
· Виконати прибирання місця проведення робіт (прибирається будівельне сміття, яке утворилося під час проведення робіт). 

