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	Роздiл 1. Теплова ізоляція
трубопроводів ІТП- 2 шт. 
	
	

	Ізоляція трубопроводів діаметром 273 мм
матами ізоляційними, товщина
ізоляційного шару 50 мм
	1м
	8,6


	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів
діаметром 273 мм виробами з оцинкованої
сталі, товщина ізоляційного шару 50 мм
	1 м
	8,6


	Ізоляція трубопроводів діаметром 219 мм
матами ізоляційними, товщина
ізоляційного шару 50 мм
	1 м
	7

	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів
діаметром 219 мм виробами з оцинкованої
сталі, товщина ізоляційного шару 50 мм
	1 м
	7


	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм
матами ізоляційними, товщина
ізоляційного шару 50 мм
	1 м
	92

	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів
діаметром 108 мм виробами з оцинкованої
сталі, товщина ізоляційного шару 50 мм
	1 м
	92


	Ізоляція відводів діаметром 273 мм
матами ізоляційними, товщина
ізоляційного шару 50 мм
	1 м2
	11

	Покриття поверхні ізоляції відводів
виробами з металу, умовний діаметр
трубопроводу 273 мм, товщина
ізоляційного шару 50 мм
	1шт
	12

	Ізоляція відводів діаметром 108 мм
матами ізоляційними, товщина
ізоляційного шару 50 мм
	1 м2
	9,72


	Покриття поверхні ізоляції відводів
виробами з металу, умовний діаметр
трубопроводу 108 мм, товщина
ізоляційного шару 50 мм
	1 шт
	56

	
	
	

	Роздiл 2. Теплва ізоляція газохода
Машини 4 шт.
	
	

	Ізоляція трубопроводів діаметром 630 мм
матами ізоляційними, товщина
ізоляційного шару 100 мм
	1 м
	30

	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів
діаметром 630 мм виробами з оцинкованої
сталі, товщина ізоляційного шару 100 мм
	 м
	30

	Ізоляція трубопроводів діаметром 509 мм
матами ізоляційними, товщина
ізоляційного шару 100 мм
	1 м
	5

	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів
діаметром 509 мм виробами з оцинкованої
сталі, товщина ізоляційного шару 100 мм
	1 м
	5

	Ізоляція трубопроводів діаметром 324 мм
матами ізоляційними, товщина
ізоляційного шару 100 мм
	1 м
	7

	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів
діаметром 324 мм виробами з оцинкованої
сталі, товщина ізоляційного шару 100 мм
	1м
	7

	Ізоляція відводів діаметром 509 мм
матами ізоляційними, товщина
ізоляційного шару 100 мм
	1 м2
	2,6


	Покриття поверхні ізоляції відводів
виробами з металу, умовний діаметр
трубопроводу 509 мм, товщина
ізоляційного шару 100 мм
	1 шт
	8

	
Роздiл3. Теплва ізоляція теплової мережі
	
	

	Ізоляція трубопроводів діаметром 273 мм
матами ізоляційними, товщина
ізоляційного шару 80 мм
	1 м
	160

	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів
діаметром 273 мм виробами з оцинкованої
сталі, товщина ізоляційного шару 80 мм
	1 м
	160

	Ізоляція трубопроводів діаметром 325 мм
[bookmark: _GoBack]матами ізоляційними, товщина
ізоляційного шару 80 мм
	1 м
	180

	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів
діаметром 325 мм виробами з оцинкованої
сталі, товщина ізоляційного шару 80 мм
	1 м
	180

	Ізоляція відводів діаметром 325 мм
матами ізоляційними, товщина
ізоляційного шару 80 мм
	1 шт
	8


	Покриття поверхні ізоляції відводів
виробами з металу, умовний діаметр
трубопроводу 325 мм, товщина
ізоляційного шару 80 мм
	1 шт


	8



	Ізоляція відводів діаметром 325 мм
матами ізоляційними, товщина
ізоляційного шару 80 мм (450)
	1 шт
	1


	Покриття поверхні ізоляції відводів
виробами з металу, умовний діаметр
трубопроводу 325 мм, товщина
ізоляційного шару 80 мм(450)
	1 шт


	1



	Ізоляція відводів діаметром 273 мм
матами ізоляційними, товщина
ізоляційного шару 80 мм
	1 шт
	20


	Покриття поверхні ізоляції відводів
виробами з металу, умовний діаметр
трубопроводу 273 мм, товщина
ізоляційного шару 80 мм
	1 шт


	20



	Ізоляція переходів діаметром 325/273 мм
матами ізоляційними, товщина
ізоляційного шару 80 мм
	1 шт
	2


	Покриття поверхні ізоляції переходів
виробами з металу, умовний діаметр
трубопроводу 325/273 мм, товщина
ізоляційного шару 80 мм
	1 шт


	2





