Специфікація обладнання

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тип** | **Назва** | **К-сть** | **Ціна** |
| 1 | Тірас 16-128П | ППК пожежний 16-зоний | 1 |  |
| 2 | Тірас-8П | ППК пожежний 8-зоний | 1 |  |
| 3 | БЖ-1230 | Джерело безперебійного живлення 12В, 3А | 1 |  |
| 4 | МРЛ-2.1 | Модуль релейних ліній | 2 |  |
| 5 | МЦА-GSM. | Модуль цифрового GSM-автодозвону | 1 |  |
| 6 | МКІ | Модуль кінцевого інтерфейсу | 1 |  |
| 7 | GSBA | Акумулятор на 12V, 17 Аh (18 Аh) | 1 |  |
| 8 | GSBA | Акумулятор на 12V, 7 Аh (7 Аh) | 2 |  |
| 9 | СПД — 3 | Сповіщувач пожежний димовий | 93 |  |
| 10 | ТПТ-2 | Сповіщувач пожежний тепловий | 3 |  |
| 11 | SPR - 1 | Сповіщувач пожежний ручной | 12 |  |
| 12 | ОС-1 | Оповіщувач світловий «ВИХІД» | 11 |  |
| 13 | ОСЗ-12 | Оповіщувач світлозвуковий «ВИХІД» | 11 |  |
| 14 | ОСЗ-6.4 | Оповіщувач світлозвуковий «Показчик» | 4 |  |
| 15 | ОСЗ Джміль-2 | Оповіщувач світлозвуковий  | 1 |  |
| 16 | ЗПОС | Зовнішній прилад оптичної сигналізації | 6 |  |
| 17 | КВР 01/30-100В | Коробка вогнестійка розподільча  | 8 |  |
| 18 | J-Y(St)Y...Lg | Кабель сигналізації 1 х 2 х 0,8  | 1420 |  |
| 19 | J-HX(St)H-FE | Кабель сигналізації 1 х 2 х 0,8 E30 | 390 |  |
| 20 | J-HX(St)H-FE | Кабель сигналізації 4 х 2 х 0,8 E30 | 80 |  |
| 21 | (N)HXH Е30 | Кабель силовий 3 х 1,5 E30 | 60 |  |
| 22 | Legran | Короб монтажний пластиковий 40 х 20 | 230 |  |
| 23 | Legran | Короб монтажний пластиковий 25 х 16 | 470 |  |