**Садок**: 2 поверхова будівля, висотою 6.0 м, стіни-цегляні, утеплені мінватою в 100 мм, криша-пласка (єврорубероїд), не утеплена

**Харчоблок**: одноповерхова будівля, стіни цегляні, висота будівлі 3.0 м (по 2 боковим фронтонам 6.5 м), стіни не утеплені, криша-двоскатна, покрита шифером (не утеплена)

**Сарай**: знаходиться над льохом, 0-піднятий над землею на 2.0 м, одноповерхова будівля, стіни цегляні, не утеплені, криша-односкатно, шиферна, не утеплена