|  |
| --- |
| **Форма № 1** |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |
| №п/п | Обґрунту-вання(шифрнорми) | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру | Кіль-кість |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  **Роздiл 1. Покрiвля**  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1* | *РС1-1-1* | *Підготовчі роботи при улаштуванні**покрівель із полівінілхлоридних мембран:**очищення, знепилювання та просушування**основи* | *100 м2* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2* | *РС1-2-4* | *Улаштування покрівель із**полівінілхлоридних мембран з утепленням**мінеральною ватою* | *100 м2* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | С1555-112 | Матеріал рулонний пароізоляційний | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | С1555-115варіант 1 | Плити теплоізоляційні мінераловатніщільністю 180 кг/м3, Техноруф В-60,товщина 50 мм | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | С1555-108варіант 1 | Мембрана Техноніколь LOGICROOF V-RP,товщинА 1,5 мм, армована | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | С1545-44варіант 3 | Телескопічний дюбель LDTK85 P35 | 100шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | С1545-44варіант 1 | Саморіз WB6.3х120 для кріплення в бетон | 100шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | С1545-44варіант 2 | Саморіз універсальний HU5х120 длякріплення в бетон | 100шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *9* | *РС1-3-1* | *Встановлення водостічних лійок та**флюгарок з вирізанням отворів* | *1л-ка* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | С130-1156варіант 1 | Воронка покрівельна Sanpol (пряма) зкріпильними деталями | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | С130-1156варіант 2 | Флюгарка з кріпильними деталями | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *12* | *РС1-4-1* | *Улаштування примикань із**полівінілхлоридних мембран до стін і**парапетів із улаштуванням фартуха,**висота примикань 400 мм* | *100 м* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | С1555-108варіант 2 | Мембрана Техноніколь LOGICROOF V-RP,товщинА 1,5 мм, не армована | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | С1555-111варіант 1 | Герметик поліуретановий для герметизаціїшвів Penosil PU Sealant HM (600 млупаковка) | л |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | С1555-116варіант 2 | Планка прижимна | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | & С1555-116-1 | Лист з ПВХ напиленням 1х2х0,7 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | С111-1851варіант 1 | Гвинт самонарізний з пресшайбою 4,2х35 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *18* | *РН8-40-4* | *Улаштування з листової сталі поясків,**сандриків, підвіконних відливів* | *100м* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | & С1555-116-1варіант 1 | Лист оцинкований 1х2х0,55мм | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | С111-155-1варіант 1 | Дюбель 6х80 | 1000шт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | С1555-116варіант 3 | Бітумна стрічка-герметик 10смх10м ГП"Техноніколь" | п.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  |  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |
|   |   |  в тому числi: |  |  |  |  |  |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  |  |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |  | **Всього по роздiлу 1** |  |  |  |  |  |
|   |   |  Разом прямі витрати по кошторису |  |  |  |  |  |
|   |   |  Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |
|   |   |  в тому числi: |  |  |  |  |  |
|   |   |  вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  |  |
|   |   |  всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  |  |
|   |   |  Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  |  |
|   |   |  трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  |  |
|   |   |  заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  |  |
|   |   |  **Всього будівельні роботи, грн.** |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |   |  \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |  | **Всього по кошторису** |  |  |  |  |  |
|   |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** |  |  |  |  |  |
|   |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |
|   |
|   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|   |