|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** | | | | | | |
|  | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Розділ №1. Стеля | |  |  |  | |
| 1 | Демонтаж плит стельових з каркасу стелі "Армстронг" | | м2 | 51,51 |  | |
| 2 | Розбирання каркасу підвісних стель "Армстронг" | | м2 | 54,03 |  | |
| 3 | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | | м2 | 249,45 |  | |
| 4 | Кутик металевий пристінний | | м. | 269,41 |  | |
| 5 | Профіль металевий 3,6 м | | м | 236,98 |  | |
| 6 | Профіль металевий 1,2 м | | м | 473,96 |  | |
| 7 | Профіль металевий 0,6 м | | м | 236,98 |  | |
| 8 | Підвіс пружинний | | шт. | 200 |  | |
| 9 | Стрижень закріплювальний з вушком L=1000 мм | | шт | 200 |  | |
| 10 | Стрижень закріплювальний з загином L=1000мм | | шт | 200 |  | |
| 11 | Дюбелі 6/40 мм бієрбах | | шт | 200 |  | |
| 12 | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"  (без урахування площі 41 світильника) | | м2 | 234,69 |  | |
| 13 | Плити стельові типу Armstrong 600x600x14 | | м2 | 246,42 |  | |
|  | Розділ №2. Стіни | |  |  |  | |
| 14 | Розбирання облицювання стiн з керамiчних  глазурованих плиток | | м2 | 47,26 |  | |
| 15 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та  стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 | | м2 | 4,8 |  | |
| 16 | Знiмання шпалер простих та полiпшених | | м2 | 130,74 |  | |
| 17 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олiйної,  перхлорвiнiлової фарби | | м2 | 480,43 |  | |
| 18 | Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим  розчином | | м2 | 137,26 |  | |
| 19 | Антимiкробна грунтовка Ceresit CT 99 | | л | 17,16 |  | |
| 20 | Ремонт штукатурки внутрiшнiх стiн по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина  шару 20 мм | | м2 | 205,89 |  | |
| 21 | Суцiльне вирiвнювання штукатурки стiн усерединi  будiвлi цементно-вапняним розчином при товщинi  накидi до 5 мм | | м2 | 651,06 |  | |
| 22 | Штукатурка гіпсова універсальна ROTBAND | | кг | 2767,01 |  | |
| 23 | Сітка штукатурна скловолокниста 5х5 | | м2 | 683,61 |  | |
| 24 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | | м | 208,55 |  | |
| 25 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | | м | 218,98 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 26 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 651,06 |  |
| 27 | Шпаклiвка гіпсова універсальна фінішна MULTI-FINISH | кг | 651,06 |  |
| 28 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 93,88 |  |
| 29 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 651,06 |  |
| 30 | Фарба водоемульсійна миюча з колером | л | 303,83 |  |
| 31 | Просте штукатурення поверхонь стiн всереденi будiвлi  цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 47,26 |  |
| 32 | Облицювання поверхонь стін керамiчними плитками на  розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | м2 | 47,26 |  |
| 33 | Плитки керамiчнi для внутрiшнього облицювання стiн | м2 | 47,73 |  |
| 34 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 341 |  |
| 35 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 245,75 |  |
| 36 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 21,41 |  |
| 37 | Фарбування олiйними сумiшами за 2 рази ранiше  пофарбованих радiаторiв та ребристих труб | м2 | 52,05 |  |
| 38 | Емаль ПФ-115 біла "Мальва" | кг | 15,615 |  |
|  | Розділ №3. Підлога |  |  |  |
| 39 | Розбирання дерев'яних плiнтусiв | м | 17,42 |  |
| 40 | Розбирання плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м | 183,12 |  |
| 41 | Розбирання покриттiв пiдлог з штучного паркету на  мастицi | м2 | 17 |  |
| 42 | Розбирання покриттiв пiдлог з лiнолеуму | м2 | 219,01 |  |
| 43 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші  Cerezit CN-69 товщиною 5 мм | м2 | 236,01 |  |
| 44 | Унiверсальний засiб для вирiвнювання та ремонту  Thomsit RS 88 | кг | 17,82 |  |
| 45 | Грунтовка для вбираючих бетонних i цементно-пiщаних  основ Thomsit R 777 | кг | 46,49 |  |
| 46 | Самовирiвнювальна сумiш 3-15 мм Ceresit СN 69 | кг | 1727,59 |  |
| 47 | Улаштування покриттів з лiнолеуму ПВХ-TARKETT на  клеї зі зварюванням полотнища у стиках | м2 | 41,5 |  |
| 48 | Грунтовка для вбираючих бетонних i цементно-пiщаних  основ Thomsit R 777 | кг | 8,47 |  |
| 49 | Універсальний клей Thomsit UK 400 для ПВХ,  текстильних покрить на основі з ПВХ, латексу | кг | 12,7 |  |
| 50 | Лiнолеум ПВХ-Tarkett | м2 | 42,33 |  |
| 51 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 194,51 |  |
| 52 | Плитка 300х300 мм керамогранітна | м2 | 198,4 |  |
| 53 | Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 1011,45 |  |
| 54 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit  СЕ 40 aguastatic | кг | 88,31 |  |
| 55 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 1404 |  |
| 56 | Улаштування плiнтусiв полiвiнiлхлоридних на шурупах | м | 200,54 |  |
| 57 | Плiнтуси для пiдлог пластикові | м | 202,55 |  |
| 58 | Дюбель-гриб 6х40 мм | шт | 299 |  |
| 59 | Кут внутрішній плінтуса | шт | 86 |  |
| 60 | Кут зовнішній плінтуса | шт | 68 |  |
| 61 | З'єднання плінтуса | шт | 56 |  |
| 62 | Закінчення плінтуса | шт | 78 |  |
| 63 | Монтаж стальних плiнтусiв iз гнутого профiлю | м | 2 |  |
| 64 | Планка порогу алюмінієва | м | 2 |  |
| 65 | Дюбель-гриб 6х40 мм | шт | 10 |  |
|  | Розділ №4. Вікна, укоси |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 66 | Розбирання жалюзі площею до 5 м2 | грати | 10 |  |
| 67 | Штукатурення плоских поверхонь вiконних та дверних  укосiв по бетону та каменю | м2 | 52,62 |  |
| 68 | Штукатурка гіпсова універсальна ROTBAND | кг | 983,99 |  |
| 69 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із  клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм  при нанесенні за 2 рази | м2 | 52,62 |  |
| 70 | Шпаклiвка гіпсова універсальна фінішна MULTI-FINISH | кг | 52,62 |  |
| 71 | Грунтовка глибокого проникнення | л | 7,59 |  |
| 72 | Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними  водоемульсiйними сумiшами укосів по збiрних  конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування | м2 | 52,62 |  |
| 73 | Фарба водоемульсійна миюча біла | л | 24,56 |  |
| 74 | Навішування жалюзі площею до 5 м2 | грати | 10 |  |
|  | Розділ №5. Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 75 | Демонтаж коробiв пластикових | м | 110 |  |
| 76 | Демонтаж вимикачiв, розеток | шт | 134 |  |
| 77 | Демонтаж свiтильникiв з лампами розжарювання | шт | 12 |  |
| 78 | Демонтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп | шт | 29 |  |
| 79 | Демонтаж вiдкритої електропроводки | м | 250 |  |
| 80 | Пробивання нiш глибиною в 0,5 цеглини у цегляних  стiнах вручну | м2 | 0,383 |  |
| 81 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен  до 20 см2 | м | 319 |  |
| 82 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки  дiаметром понад 25 мм до 32 мм | м | 80 |  |
| 83 | Труба гофрована, діам. 32 мм | м | 80,8 |  |
| 84 | Кріплення під гофру, діам. 32 мм | шт | 267 |  |
| 85 | Дюбель-гриб 6х40 мм | шт | 267 |  |
| 86 | Коробка розподiльно-вiдгалужувальна накладна | шт | 2 |  |
| 87 | Монтаж полiетиленових труб для електропроводки  дiаметром до 25 мм, укладених по основi пiдлоги | м | 943,5 |  |
| 88 | Труба гофрована, діам. 25 мм | м | 952,94 |  |
| 89 | Кріплення під гофру, діам. 25 мм | шт | 3145 |  |
| 90 | Дюбель-гриб 6х40 мм | шт | 3145 |  |
| 91 | Коробка розподiльно-вiдгалужувальна накладна | шт | 20 |  |
| 92 | Затягування першого проводу перерiзом понад 6 мм2  до 16 мм2 в труби | м | 508 |  |
| 93 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2 | м | 518,16 |  |
| 94 | Затягування першого проводу перерiзом понад 2,5 мм2  до 6 мм2 в труби | м | 346,5 |  |
| 95 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2 | м | 353,43 |  |
| 96 | Затягування першого проводу перерiзом понад 16 мм2  до 35 мм2 в труби | м | 100 |  |
| 97 | Кабель ВВГнгд 5х4 мм2 | м | 102 |  |
| 98 | Затягування першого проводу перерiзом понад 35 мм2  до 70 мм2 в труби | м | 80 |  |
| 99 | Кабель ВВГнгд 5х16 мм2 | м | 81,6 |  |
| 100 | Прокладання проводiв при схованiй проводцi в борознах | м | 319 |  |
| 101 | Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2 | м | 44,88 |  |
| 102 | Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2 | м | 193,8 |  |
| 103 | Кабель UTP Cat 5 | м | 86,7 |  |
| 104 | Скоби монтажні | шт | 1063 |  |
| 105 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованiй проводцi | шт | 126 |  |
| 106 | Розетка штепсельна 230V | шт | 126 |  |
| 107 | Коробка установча | шт | 126 |  |
| 108 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованiй проводцi (розетки для інтернету) | шт | 6 |  |
| 109 | Розетка для інтернету | шт | 6 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 110 | Коробка установча | шт | 6 |  |
| 111 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованiй проводцi (розетки для телефону) | шт | 2 |  |
| 112 | Розетка телефонна | шт | 2 |  |
| 113 | Коробка установча | шт | 2 |  |
| 114 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй  проводцi, 1-клавiшних | шт | 9 |  |
| 115 | Вимикач 1-клавішний | шт | 9 |  |
| 116 | Коробка установча | шт | 9 |  |
| 117 | Установлення вимикачiв утопленого типу при схованiй  проводцi, 2-клавiшних | шт | 6 |  |
| 118 | Вимикач 2-клавішний | шт | 6 |  |
| 119 | Коробка установча | шт | 6 |  |
| 120 | Рамка на 1 місце | шт | 38 |  |
| 121 | Рамка на 2 місця | шт | 12 |  |
| 122 | Рамка на 3 місця | шт | 18 |  |
| 123 | Рамка на 4 місця | шт | 12 |  |
| 124 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-  х полюсних на струм до 25 А | шт | 32 |  |
| 125 | Вимикач автоматичний 16А | шт | 22 |  |
| 126 | Вимикач автоматичний 25А | шт | 10 |  |
| 127 | Установлення вимикачiв та перемикачiв пакетних 2-х i 3-  х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 7 |  |
| 128 | Вимикач автоматичний 32А | шт | 7 |  |
| 129 | Монтаж свiтильникiв для люмiнесцентних ламп, якi  встановлюються в пiдвiсних стелях, кiлькiсть ламп  понад 2 до 4 шт | шт | 41 |  |
| 130 | Світильник для підвісних стель LED 600х600 мм | шт | 41 |  |
| 131 | Установлення щиткiв освiтлювальних групових масою  до 3 кг у готовiй нiшi або на стiнi | шт | 9 |  |
| 132 | Вбудований розподільний щит на 6 модулів | шт | 8 |  |
| 133 | Вбудований розподільний щит на 12 модулів | шт | 1 |  |
| 134 | Перемичка заземлювальна 1000 мм | шт | 1 |  |
| 135 | Шина нульова на DIN рейку 12 отворів | шт | 18 |  |
|  | Розділ №6. Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 136 | Демонтаж грат вентиляційних | грати | 16 |  |
| 137 | Демонтаж лючків ревізійних | грати | 5 |  |
| 138 | Розбирання сталевих повiтроводiв дiаметром 165 мм,  периметром 540 мм з листової сталi товщиною до 0,9 мм | м2 | 1,25 |  |
| 139 | Знімання сушарок для рук | шт | 8 |  |
| 140 | Знімання паперотримачів | шт | 8 |  |
| 141 | Демонтаж змiшувачiв | шт | 8 |  |
| 142 | Демонтаж раковин [умивальникiв] | к-т | 8 |  |
| 143 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром до 50 мм | м | 4 |  |
| 144 | Демонтаж кранiв запірних | шт | 10 |  |
| 145 | Демонтаж кранiв водорозбiрних | шт | 16 |  |
| 146 | Пробивання борозен в цегляних стiнах, перерiз борозен  до 50 см2 | м | 23,4 |  |
| 147 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 50 мм | м | 7,6 |  |
| 148 | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої каналiзацiї дiам.  50 мм | м | 7,6 |  |
| 149 | Перехiдник чавун-пластик до каналiзацiйних труб iз  полiпропiлену дiам. 110 мм | шт | 8 |  |
| 150 | Редукцiї /перехiдники/ до каналiзацiйних труб iз  полiпропiлену дiам. 110х50 мм | шт | 8 |  |
| 151 | Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 16 |  |
| 152 | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб  полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром  20 мм | м | 15,8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 153 | Труби полiпропiленовi PN 16 для теплої i холодної води  дiам. 20х2,8 мм | | | м | | 15,8 | |  | |
| 154 | Муфта iз внутрiшньою рiзьбою дiам. 20х3/4" мм ППР | | | шт | | 18 | |  | |
| 155 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | | | шт | | 18 | |  | |
| 156 | Крани кульовi муфтовi для води, дiаметр 20 мм З-В | | | шт | | 16 | |  | |
| 157 | Гнучке підключення для води 500 мм | | | шт | | 16 | |  | |
| 158 | Установлення муфтових кранів запірних | | | шт | | 10 | |  | |
| 159 | Крани кульовi прохiднi муфтовi для води, дiаметр 32 мм | | | шт | | 10 | |  | |
| 160 | Установлення умивальникiв одиночних з пiдведенням  холодної та гарячої води | | | к-т | | 8 | |  | |
| 161 | Умивальники овальнi напiвфарфоровi та фарфоровi,  кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та  випуском | | | комплект | | 8 | |  | |
| 162 | П'єдестали для умивальникiв напiвфарфоровi та  фарфоровi | | | шт | | 8 | |  | |
| 163 | Змiшувачi для умивальникiв | | | комплект | | 8 | |  | |
| 164 | Установлення грат вентиляційних | | | грати | | 16 | |  | |
| 165 | Грати вентиляцiйнi Домовент ДВ 300х205 мм пластикові | | | шт | | 16 | |  | |
| 166 | Дюбель-гриб 6х40 мм | | | шт | | 64 | |  | |
| 167 | Установлення лючків ревізійних | | | грати | | 5 | |  | |
| 168 | Лючки ревізійні 600х600 мм | | | шт | | 5 | |  | |
| 169 | Дюбель-гриб 6х40 мм | | | шт | | 20 | |  | |
| 170 | Установлення сушарок для рук | | | шт | | 8 | |  | |
| 171 | Електросушарка для рук Optima M99A | | | шт | | 8 | |  | |
| 172 | Дюбель-гриб 6х40 мм | | | шт | | 32 | |  | |
| 173 | Установлення паперотримачів | | | шт | | 8 | |  | |
| 174 | Паперотримачi металеві | | | шт | | 8 | |  | |
| 175 | Дюбель-гриб 6х40 мм | | | шт | | 16 | |  | |
|  | Розділ №7. Заміна стояка каналізації | | |  | |  | |  | |
| 176 | Демонтаж лючків ревізійних | | | грати | | 8 | |  | |
| 177 | Розбирання цегляних перегородок | | | м3 | | 1,44 | |  | |
| 178 | Розбирання трубопроводiв з труб чавунних  каналiзацiйних дiаметром понад 50 до 100 мм | | | м | | 42,9 | |  | |
| 179 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з  полiетиленових труб дiаметром 100 мм | | | м | | 42,9 | |  | |
| 180 | Труби полiпропiленовi для внутрiшньої каналiзацiї дiам.  110 мм | | | м | | 42,9 | |  | |
| 181 | Хрестовина каналiзацiйна 90 град. iз полiпропiлену дiам.  110/110/50 мм | | | шт | | 24 | |  | |
| 182 | Перехiдник чавун-пластик до каналiзацiйних труб iз  полiпропiлену дiам. 110(124/110) мм | | | шт | | 2 | |  | |
| 183 | Ревiзiя до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену дiам. 110  мм | | | шт | | 12 | |  | |
| 184 | Улаштування неармованих глухих цегляних  перегородок товщиною 0,5 цеглини в примiщеннях  площею бiльше 5 м2 | | | м2 | | 12 | |  | |
| 185 | Установлення лючків ревізійних | | | грати | | 8 | |  | |
| 186 | Лючки ревізійні 600х600 мм | | | шт | | 8 | |  | |
| 187 | Дюбель-гриб 6х40 мм | | | шт | | 32 | |  | |
|  | Розділ №8. Інші роботи | | |  | |  | |  | |
| 188 | Навантаження смiття вручну | | | т | | 14,35 | |  | |
| 189 | Перевезення сміття до 30 км | | | т | | 14,35 | |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | |  | |  | |  | |