Організувати доставку ТО із с.Мартусівки на ТТ.

Технічне завдання на виконання переформату магазина Водафон, м. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18-б

Для переформатування магазину, необхідно виконати наступні роботи:

1. Демонтувати тимчасові стелажі позначені на плані під номерами 9, 10, 11, 12;
2. Змонтувати модуль настінний сітка 1900/1000/10 під №9 (монтаж на відстані 10 см. від стіни) – 3 шт;
3. Змонтувати стелаж металевий 1900/900/350 мм 5 полиць під №10 – 6 шт;
4. Змонтувати стелаж універсальний 1200/1000/700 мм 5 полиць, під №11 – 3 шт;
5. Змонтувати стелаж універсальний кутовий 1200/700/700 мм, під №12 – 3 шт;
6. Змонтувати модуль дитячий ДСП 1200/500/500 мм, під №13 – 1 шт;
7. Змонтувати модуль дитячий сітка 1200/500/500 мм – 1 шт;
8. Змонтувати на вивіску «4 JOY» та під’єднати до живлення;

Технічне завдання на виконання переформату магазина Водафон, м. Кам’янець-Подільський, вул. Соборна 19.

Для переформатування магазину, необхідно виконати наступні роботи:

1. Організувати доставку ТО із Мартусівки на магазин;
2. Демонтувати тимчасові стелажі позначені на плані під номерами 9, 10, 11, 12;
3. Змонтувати модуль настінний сітка 1900/1000/10 під №9 (монтаж на відстані 10 см. від стіни) – 1 шт;
4. Змонтувати стелаж металевий 1900/900/350 мм 5 полиць під №10 – 6 шт;
5. Змонтувати стелаж універсальний 1200/1000/700 мм 5 полиць, під №11 – 1 шт;
6. Змонтувати стелаж універсальний кутовий 1200/350/700 мм, два ряди гачків + 3 полиці (кутовий), 5 лиць, під №12 – 2 шт;
7. Змонтувати на вивіску «4 JOY» та під’єднати до живлення;

Технічне завдання на виконання переформату магазина Водафон, м. Новоселиця, Центральна, 62-2

Для переформатування магазину, необхідно виконати наступні роботи:

1. Демонтувати тимчасові стелажі позначені на плані під номерами 9, 10, 11, 12;
2. Змонтувати модуль настінний сітка 1900/1000/10 під №9 (монтаж на відстані 10 см. від стіни) – 2 шт;
3. Змонтувати стелаж металевий 1900/900/350 мм 5 полиць під №10 – 5 шт;
4. Змонтувати стелаж універсальний 1200/1000/700 мм 5 полиць, під №11 – 2 шт;
5. Змонтувати стелаж універсальний кутовий 1200/350/700 мм, під №12 – 2 шт;
6. Змонтувати стелаж універсальний 1200/700/700 мм 5 полиць, 2 шт;
7. Змонтувати модуль дитячий ДСП 1200/500/500 мм, під №13 – 1 шт;
8. Змонтувати на вивіску «4 JOY» та під’єднати до живлення;

Організувати доставку демонтованого ТО з усіх 3-х ТТ на склад в м.Дрогобич

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту. Дата подачі заявки до 10.00 05.08.2022 г**

**Електронна адреса для зв’язку  kpbud@vodafone.ua**