Общее ТЗ по мебели.

1. Проектирование дизайна, функционала, световых приборов, электропитание.

2. Рендеринг.

3. Систематическое согласование функционала/поиск оптимальных решений с заказчиком.

4. Возможно изготовление тестовой партии.

1.**Универсальная панель из** ДСП Kronospan K 085 PW Гикори

Рокфорд светлый ширина в трех размерах 2400 (состоит из двух

половинок по 1200 мм) , 1800 и 1200 мм и высота 2400 мм, боковая

внутренняя часть под крючки (глубина) 200 мм + задняя под крепление

к стене; с полкой под открытую выкладку 300 мм ( материал полки

Swiss Krono Німфея Альба). Задняя панель под полкой утоплена от

внешнего края полки на 200 мм, одна оснащена прорезями для крючков

шаг 100 мм, вторая гладкая(устанавливается на месте в зависимости от

потребностей. Также в комплект входят 8 полок установка

горизантальная + 3 полки установка под наклоном.

Лайт бокс 1 - формат А2, с возможностью сменного сюжета.

Лайт бокс 2 - высота 400 мм, длинна - внутренняя часть панели, с

возможностью сменного сюжета.

По внутреннему периметру выпонена лед подсветка на расстоянии 50

мм от внутреннего края панели, свет белый, холодный.

**2.Лого панель з TV** та лайт боксом.

ДСП Kronospan K 085 PW Гикори Рокфорд светлый ширина в трех

размерах 2800 (состоит из двух половинок по 1400 мм) , 2400 и 1800 мм,

высота 2400 мм, боковая внутренняя часть под крючки (глубина) 200

мм + задняя под крепление к стене. Задняя часть панели оснащена

прорезями для крючков шаг 100 мм. Красная часть под TV 1200х900 мм

для габариту панели 2400 мм , материал Kronospan червоний 0149 BS.

Лайт бокс 1 - высота 400 мм, длинна - внутренняя часть панели, с

возможностью сменного сюжета. TV - 46-47 " для панели 2400 мм.

По внутреннему периметру выполнена лед подсветка на расстоянии 50

мм от внутреннего края панели, свет белый, холодный.

3.**Операторская панель из** ДСП Kronospan K 085 PW Гикори Рокфорд

светлый ширина в двух размерах 1200 и 900 мм и высота 2400 мм,

боковая внутренняя часть под крючки (глубина) 200 мм.

Панель 900 мм полностью занята под рекламу, панель 1200 мм с

рекламой 600 мм + прорезями для крючков шаг 100 мм.

Лайт бокс 1 - высота 400 мм, длинна - внутренняя часть панели, с

возможностью сменного сюжета.

По внутреннему периметру выпонена лед подсветка на расстоянии 50

мм от внутреннего края панели, свет белый, холодный.

**4. Cтол для телефонов отдельностоящий.**

ДСП Kronospan K 085 PW Гикори Рокфорд светлый 1200х600 мм с

надстройкой.

Боковые внутренние части под крючки (глубина) 200 мм. Задняя часть

панели оснащена прорезями для крючков шаг 100 мм. Красная часть

материал Kronospan червоний 0149 BS.

Лайт бокс 1, 2 торцы стола - с возможностью сменного сюжета.

Лайт бокс 3 - двусторонний формат А3 - с возможностью сменного

сюжета.

По внутреннему периметру выпонена лед подсветка на расстоянии 50

мм от внутреннего края стола, свет белый, холодный..

**5. Стол касса высокий.**

ДСП Kronospan K 085 PW Гикори Рокфорд светлый 800х750 мм,

1200мм висота верхней столешницы.

Выполнена лед подсветка цоколя, свет белый, холодный.

**6. Стол консультации высокий.**

ДСП Kronospan K 085 PW Гикори Рокфорд светлый 800х750 мм, висота

в уровень нижней столешницы кассового стола.

Выполнена лед подсветка цоколя, свет белый, холодный.

**7. Витрина прямоугольная.**

ДСП Kronospan K 085 PW Гикори Рокфорд светлый 1000х500 мм,

висота 1200 мм.

Панель c прорезями для крючков шаг 100 мм с двух сторон по всей

длине панели, дополнительно 6 полок глубина 200 мм.

**8. Витрина угловая.**

ДСП Kronospan K 085 PW Гикори Рокфорд светлый 500х350 мм, висота

1200 мм.

Панель c прорезями для крючков шаг 100 мм с одной стороны по всей

длине панели, дополнительно 4 полок глубина 200 мм. Полки без метал бортиков.

**9. Стелаж металлический под крупную технику.**

ДСП Kronospan K 085 PW Гикори Рокфорд светлый,

металл черный. Ширина 1000 мм, высота 2000 мм. Верхняя часть метал конструкции глубиной 230мм, нижняя 500мм.

4 полки (2х 500, 2х 400, 2х 300) , шаг прорезей для полок 10 см.

**10. Стелаж универсальный отдельностоящий**. Метал черный, Длина 1500 мм, ширина 1000 мм, высота до 1500 мм

**Електронна адреса для зв’язку:** vmaitamal@vodafone.ua

**в копію обов'язково**kpbud@vodafone.ua

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електроннупошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 12.00 12.08.2022 г**