Демонтаж обладнання, меблів в ТТ в м. Рівне, вул. Макарова, 23

У магазині 36м.кв, який знаходиться у ТРЦ «Екватор», на першому поверсі, необхідно виконати демонтаж, пакування, перевезення обладнання та меблів, а також прибирання та вивіз сміття. Перед виконанням робіт у ТРЦ необхідно вказати ПІП всіх робітників, що мають виконувати демонтаж. Роботи в ТРЦ можливо проводити цілодобово, але шумні роботи (роботи з перфоратором) необхідно проводити тільки з 21.00 до 8:30, попередньо обов`язково погодивши час усіх робіт з адміністрацією ТРЦ. Для перевезення обладнання та меблі на склад с. Мартусівка, вул.Моисеєва,72 Бориспільский р-н Київска обл., необхідний автомобіль фура 5т (Довжиною не менше ніж 7м). При виконанні демонтажу, обладнання та меблі не розбирати. Демонтаж світильників (17шт, зі стелі «Грільято») виконувати із блоками живлення (драйверами). Після демонтажу існуючих світильників необхідно виконати перерозподіл карт стелі «Грільято» з комірками під світильники у відповідності з бажанням (де потрібно розташувати нові світильники у приміщені) керуючого ТРЦ. Встановити нові світильники за новим розташуванням, 17шт, LED LightMaster AL662 14W, які заздалегідь придбати у Епіцентрі, код 31335743. (Необхідно передбачити кріплення світильників до існуючої стелі грільято). Виконати заміну плитки на підлозі (0,3х0,3м - 39шт, плитка для заміни є у керуючого ТРЦ, купляти не потрібно. Купити потрібно клей для плитки та затирку). Для демонтажу вивіски (6,2мх0,65м) на висоті 3м, необхідно передбачити наявність всіх для цього засобів (необхідну кількость драбин, мотузку для опускання вивіски тощо). Кабелі живлення, що стирчатимуть після демонтажу столів, обрізати та витягнути зпідлоги, перекласти плитки та затерти затиркою та від’єднати від автоматичного вимикача у щитовій (для усунення нещасних випадків). Інтернет проводку не обрізати, після демонтажу великого столу ці кабелі витягти з полу, скрутити та оставити біля плінтусу. Також не обрізати інтернет кабелі, що заходять у СКС шафу, тобто демонтувати інтернет шафу витягти інтернет кабелі, скрутити та залишити поряд. Стіни після демонтажу обладнання не шпаклювати, якщо не буде великих отворів (за узгодженням з керуючим ТРЦ). Видалити на вітрині наклейки 1,5м.кв. Пакування обладнання та меблі виконувати за допомогою гофрокартону, стрейчплівки, та клійкої плівки. Обовязково необхідно обгортати гофрокартоном кути меблі, (столів, настінних, панелей, тощо), після огорнути стрейч плівкою. Термінал поповнення рахунку пакувати гофрокартоном та стрейчплівкою, табло огорнути трьома шарами гофрокартону та стрейчплівкою. Передбачити все необхідне для вивозу сміття, 10 коробок.

* **Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)
* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 18.10.2022 г**