Розрахунок вартості робіт та матеріалів:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування | Кількість | Ціна | Вартість |
| Роботи | | | | |
| 1 | Планування та розмітка ділянки | 5 000 м2 | 5,00 | 25 000,00 |
| 2 | Інженерний супровід при виїмці ґрунту | 5 000 м2 | 10.00 | 50 000.00 |
| 3 | Влаштування основи з дорожньої суміші фракції 0-40, товщиною 30 см, з пошаровим коткуванням | 5 000 м2 | 15,00 | 75 000,00 |
| 4 | Встановлення периметру опалубки та пандусів | 420 м.п. | 80,00 | 33 600,00 |
| 5 | Укладка гідроізоляції горизонтальної | 5 000 м2 | 5.00 | 25 000.00 |
| 6 | В’язання та вкладання армувальних сіток 200х200 мм | 5 000 м2 | 30.00 | 150 000.00 |
| 7 | Бетонування плити 200 мм, з влаштуванням усадочних холодних швів, ділянками по 400-600 м2 | 5 000 м2 | 50.00 | 250 000.00 |
| 8 | Нарізання деформаційних швів | 1 200 м.п. | 50.00 | 60 000.00 |
| 9 | Заповнення швів технічним парафіном | 1 200 м.п. | 30.00 | 36 000.00 |
| **Разом по розділу з ПДВ:** | | | | **704 600.00** |
| Машини та механізми (поставка замовника) | | | | |
| 1 | Екскаватор 10-15 т | 6 змін |  |  |
| 2 | Трактор навантажувач (типу маніту) | 24 зміни |  |  |
| 3 | Автогрейдер | 6 змін |  |  |
| 4 | Коток 12 т | 6 змін |  |  |
| 5 | Самоскиди 10 т, при 2-х оборотах за годину | 40 машино змін |  |  |
| 6 | Доставка бетону, залежно від віддалі, орієнтовно 90 грн\км | 90 ходок |  |  |
| Разом по розділу: | | | |  |
| Матеріали (поставка замовника) | | | | |
| 1 | Дорожня суміш 0-40 | 2 100 т | 385,00 | 808 500.00 |
| 2 | Дошки обрізні 50х200 | 6 м3 | 8 500.00 | 51 000.00 |
| 3 | Плівка 150-200 мкм | 6 000 м2 | 12.00 | 72 000.00 |
| 4 | Арматура 10 | 55 000 м.п. | 24.00 | 1 320 000.00 |
| 5 | Бетон В25, Р3, W6, F150 (М350) | 1 000 м3 | 2 320,00 | 2 320 000,00 |
| 6 | Шнур поліпропіленовий 6 мм | 1 200 м.п. | 2.00 | 2 400.00 |
| 7 | Парафін технічний | 15 кг | 160.00 | 2 400.00 |
| **Разом по розділу:** | | | | **± 4 576 300,00** |