**м. Черкаси «16» лютого 2023р.**

**ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ**

(далі – „**Запит**”)

Товариство Червоного Хреста України (далі – «ТЧХУ») оголошує конкурс на місцеву закупівлю послуги з ремонту

**Технічні вимоги до закупівлі послуги з ремонту санітарних кімнат Гуртожиток № 2 Корсунь -Шевченківського педагогічного коледжу ім.Т.Г. Шевченка за адресою :**

**м. Корсунь-Шевченківський вул. Благовісна,16а**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч.. | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | |
|  |
|  |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **Роздiл 1. Демонтажні роботи** |  |  | |  |
| 1 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен кількість: 4Х1,6 | 100 м2 | 0,064 | |  |
|  |
| 2 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,04 | |  |
|  |
| 3 | КР13-15-5 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,1 | |  |
|  |
| 4 | КР5-3-1 | Розбирання цегляних перегородок кількість: 7,45х0,12 | 1 м3 | 0,894 | |  |
|  |
| 5 | КР12-65-13 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100м2 | 0,25 | |  |
|  |
| 6 | КР15-3-1 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100к-т | 0,01 | |  |
|  |
| 7 | КР15-3-3 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100к-т | 0,02 | |  |
|  |
| 8 | КР7-2-7 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100м2 | 0,085 | |  |
|  |
| 9 | КР2-1-3 | Розбирання шару основи з бетону вручну | 1 м3 | 0,2 | |  |
|  |
| 10 | ПУ14-6001 | Перенесення вантажів вручну, навалочні вантажі на носилках, навантаження і розвантаження киданням або перекиданням, відстань до 20 м | т | 2,5 | |  |
|  |
| 11 | ПУ14-6002 К=8 | Перенесення вантажів вручну, навалочні вантажі на носилках, навантаження і розвантаження киданням або перекиданням, додавати на кожні наступні 10 м (до 100м) | т | 2,5 | |  |
|  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 12 | КР20-40-1 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 2,5 | |  |
|  |
| 13 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 2,5 | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  | **Роздiл 2. Оздоблювальні роботи** |  |  | |  |
| 14 | КБ10-28-1 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,016 | |  |
|  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 15 | С188888-21 | Піна монтажна 750 мл | шт | 1 | |  |
|  |
| 16 | & С111-882- 1 | Блок дверний металопластиковий | комплект | 1 | |  |
|  |
| 17 | & С111- 1846-1 | Анкер 8х100 | шт | 6 | |  |
|  |
| 18 | КР7-18-3 | Грунтування підлоги грунтовкою глибокого проникнення | 100м2 | 0,085 | |  |
|  |
| 19 | КР7-17-1 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100м2 | 0,085 | |  |
|  |
| 20 | КР7-17-9 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 0,085 | |  |
|  |
| 21 | & С111- 2005-6А | ПОЛИМИН СЦ-5 АРМИРОВАННАЯ СТЯЖКА ДЛЯ ПОЛА 10-80ММ кількість: 1,9х30х8,5 | кг | 484,5 | |  |
|  |
| 22 | КР11-26-5 | Проста штукатурка стін цементно-пісчаним розчином | 100м2 | 0,33 | |  |
|  |
| 23 | КР20-14-3 | Готування цементного розчину вручну | 100м3 | 0,01 | |  |
|  |
| 24 | & С111- 1305-1 | Цемент, марка 400 | кг | 350 | |  |
|  |
| 25 | & С1421- 9552-1 | Пісок | м3 | 1 | |  |
|  |
| 26 | & С1632- 110-1 | Пластифікатор | л | 1 | |  |
|  |
| 27 | КБ15-25-1 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | 100м2 | 0,37 | |  |
|  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 28 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 180 | |  |
|  |
| 29 | & С111- 1633-1 | Фуга Ceresit CE 33 Plus 100 | кг | 15 | |  |
|  |
| 30 | & С113-91-1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 157 | |  |
|  |
| 31 | & С1113- 294-1 | Плитка керамічна | м2 | 40 | |  |
|  |
| 32 | КБ15-25-1 | Облицювання підлоги керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,085 | |  |
|  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 33 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 36 | |  |
|  |
| 34 | & С111- 1633-1 | Фуга Ceresit CE 33 Plus 100 | кг | 3 | |  |
|  |
| 35 | & С113-91-1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 36 | |  |
|  |
| 36 | & С1113- 294-1 | Плитка керамічна | м2 | 9 | |  |
|  |
| 37 | КБ15-25-1 | Облицювання укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | 100м2 | 0,01 | |  |
|  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 38 | С111-2000-1 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 4 | |  |
|  |
| 39 | & С111- 1633-1 | Фуга Ceresit CE 33 Plus 100 | кг | 0,4 | |  |
|  |
| 40 | & С113-91-1 | Хрестики для укладання плитки | шт | 4 | |  |
|  |
| 41 | & С1113- 294-1 | Плитка керамічна | м2 | 1 | |  |
|  |
| 42 | КР15-40-2 | Заміна системи каналізації діам.110мм на пластик | 100м | 0,03 | |  |
|  |
| 43 | С113-1451 варіант 1 | Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм | м | 3 | |  |
|  |
| 44 | С113-1457 варіант 1 | Трійник ПВХ діам. 110мм | шт | 1 | |  |
|  |
| 45 | С113-1472 | Муфта ПВХ діам. 110 мм | шт | 2 | |  |
|  |
| 46 | & С111- 1850-1 | Кріплення для труб ПВХ | шт | 5 | |  |
|  |
| 47 | КР15-18-1 | Прокладання трубопроводів каналізації з ПВХ труб діаметром 50 мм | 100м | 0,05 | |  |
|  |
| 48 | С113-1451 варіант 2 | Труби каналізації ПВХ діаметром 50 мм | м | 5 | |  |
|  |
| 49 | С113-1457 варіант 2 | Коліно ПВХ діам. 50мм 90 град. | шт | 1 | |  |
|  |
| 50 | & С111- 1850-1 варіант 1 | Кріплення для труб ПВХ 50 мм | шт | 6 | |  |
|  |
| 51 | КР15-16-2 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | 1 шт | 2 | |  |
|  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 52 | & С1530- 149-1 | Муфта перехідна з металу на пластик, діаметр 20 мм | шт | 2 | |  |
|  |
| 53 | КР15-19-1 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,15 | |  |
|  |
| 54 | С113-1451 варіант 3 | Труби ППР діаметром 20 мм | м | 20 | |  |
|  |
| 55 | С113-1457 варіант 3 | Коліно 90 град. | шт | 10 | |  |
|  |
| 56 | & С111- 1850-1 варіант 2 | Кріплення для труб | шт | 25 | |  |
|  |
| 57 | & С1530- 149-1 варіант 1 | Муфта з різьбой зовнішня ППР 20х1\2 | шт | 8 | |  |
|  |
| 58 | КР17-5-3 | Прокладання кабелів при схованій проводці | 100м | 0,2 | |  |
|  |
| 59 | & С1545-64- 1 | Кабель ВВГ 2х1,5 | м | 5 | |  |
|  |
| 60 | & С1545-64- 1 варіант 1 | Кабель ВВГ 2х2,5 | м | 15 | |  |
|  |
| 61 | КР17-12-3 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | 100шт | 0,01 | |  |
|  |
| 62 | & С1547-6А | Вимикач двоклашвішний | шт | 1 | |  |
|  |
| 63 | КР17-12-13 | Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3 | 100шт | 0,02 | |  |
|  |
| 64 | & С1547-6В | Розетка подвійна | шт | 2 | |  |
|  |
| 65 | КР15-121-1 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,005 | |  |
|  |
| 66 | & С111- 1303-1 | Гофра вентиляційна алюмована, діаметр 180 мм | м | 0,5 | |  |
|  |
| 67 | КР17-17-1 | Установлення витяжного вентилятора потужністю 16 Вт (вага до 2 кг) | шт | 1 | |  |
|  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 68 | & С130-59-1 | Витяжний вентилятор канальний потужністю 16 Вт продуктивністю 98 м3/год. | шт | 1 | |  |
|  |
| 69  70 | КР17-11-9 | Монтаж світильників для люмінесцен підвісних стелях, кількість ламп 1 шт Світильник точковий LED 10 Вт 4500 К білий | 100шт  шт | 0,02  2 | |  |
|  |
|  |
| 71 | КБ15-77-3 | Улаштування підшивки стель вагонкою ПВХ | 100м2 | 0,085 | |  |
|  |
| 72 | & С1113- 294-2 | Вагонка ПВХ | м2 | 10 | |  |
|  |
| 73 | & С111-826- 1 | Профілі UD-27 | м | 14 | |  |
|  |
| 74 | & С111-826- 1 варіант 1 | Профілі СD-60 | м | 15 | |  |
|  |
| 75 | & С111-826- 1 варіант 2 | Профіль плинтус ПВХ | м | 13,3 | |  |
|  |
| 76 | & С118-11-1 | Підвіс для кріплення | шт | 15 | |  |
|  |
| 77 | КР15-22-1 | Установлення кульових кранів, діаметр 20 мм | 100 шт | 0,08 | |  |
|  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 78 | & С113- 2154-1 | Кульові крани діам. 20 мм | шт | 8 | |  |
|  |
| 78 | КР15-32-6 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | 10к-т | 0,1 | |  |
|  |
| 79 | & С130-554- 1 | Умивальник з п'єдесталом | шт | 1 | |  |
|  |
| 80 | & С130-554- 2 | Сифон для умивальника | шт | 1 | |  |
|  |
| 81 | КР15-33-3 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,2 | |  |
|  |
| 82 | & С130-615- 1 | Змішувачі для умивальників | комплект | 1 | |  |
|  |
| 83 | & С130-615- 2 | Змішувачі для душу | комплект | 1 | |  |
|  |
| 84 | КР3-30-9 | Мурування піддону душової кабіни | м3 | 0,3 | |  |
|  |
| 85 | & С1113-62- 1 | Піноблок перегородний 100мм | м3 | 0,3 | |  |
|  |
| 86 | КР15-32-12 | Установлення трапів каналізаційних | 10к-т | 0,1 | |  |
|  |
| 87 | & С130-637- 1 | Трап душовий пластиковий | шт | 1 | |  |
|  |
| 88 | КР15-142-2 | Установлення бойлера | шт | 1 | |  |
|  |
| 89 | & С130-10-1 | Бойлер 100л 2000W | шт | 1 | |  |
|  |
| 90 | КР15-34-1 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10к-т | 0,1 | |  |
|  |
| 91 | & С130-901- 1 | Унітаз компакт в комплекті з гофрою | шт | 1 | |  |
|  |
| 92 | КР7-18-3 | Улаштування обмазувальної гідроізоляції (гідроізоляція душового піддона) | 100м2 | 0,1 | |  |
|  |
| 93 | КР7-18-4 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | 100м2 | 0,1 | |  |
|  |
| 94 | С111-2002-1 варіант 1 | Гідроізоляційна суміш | кг | 25 | |  |
|  |
|  |  | **Роздiл 3. Інші роботи** |  |  | |  |
| 95 | ПУ14-6001 | Перенесення вантажів вручну, відстань до 20 м (занесення матеріалів на поверхи) | т | 2,5 | |  |
|  |
| 96 | ПУ14-6002 К=8 | Перенесення вантажів вручну, додавати на кожні наступні 10 м (до 100м)(занесення матеріалів на поверхи) | т | 2,5 | |  |
|  |
|  |  | Н1=8 |  |  | |  |

**Місце поставки:**

Пропозиція Учасника повинна враховувати: вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, вартість використання техніки та обладнання, паливно-мастильних матеріалів, витратних матеріалів, доставку обладнання, необхідної техніки та працівників відповідної кваліфікації на місце виконання послуг та інші витрати Учасника, згідно з чинним законодавством.

В ході виконання послуг учасник повинен використовувати техніку (транспортні засоби тощо) та обладнання (механізми та/або пристроїв та/або приладів та/або інструментів тощо), технічний стан яких не спричиняють шкоди довкіллю і не забруднюють навколишнє середовище. Учасник повинен після надання послуг забезпечити вивезення будівельного сміття.

Виконавець, залежно від обсягу послуг, самостійно визначає кількість техніки та обладнання (механізмів та/або пристроїв та/або приладів та/або інструментів тощо) та кількість працівників, які будуть задіяні до виконання послуг.

Заправка, зберігання, технічне обслуговування, ремонт техніки та обладнання (механізми та/або пристроїв та/або приладів та/або інструментів тощо), які будуть залучатися для надання послуг, повинно забезпечуватися виконавцем.

Учасник повинен здійснювати замовлення, постачання, приймання, розвантажування, складування, збереження та подачу на об'єкт матеріалів, виробів і конструкцій, виконувати контроль за їх якістю та комплектацією. *Всі матеріали та конструкції, які застосовуються при наданні послуг, повинні відповідати вимогам ДСТУ, діючим на території України.*

Виконавець зобов’язаний для виконання умов договору забезпечити працівників, які будуть задіяні до надання послуг, технікою, обладнанням та спеціальним одягом та/або форменим одягом, відповідно до сезону, засобами індивідуального захисту (в разі необхідності) тощо.

Доставка працівників, які будуть залучатися до надання послуг, техніки та обладнання (механізми та/або пристроїв та/або приладів та/або інструментів тощо) до місць надання послуг забезпечуються виконавцем послуг.

Виконавець самостійно за свій рахунок повинен забезпечувати та нести відповідальність за виконання правил протипожежної та електробезпеки, охорону праці, техніку безпеки та інше.

Послуги повинні виконуватися з дотриманням норм чинного законодавства. *Якість робіт повинна відповідати нормативним документам, діючим в Україні.*

**Черкаська ОО ТЧХУ залишає за собою право змінювати кількість замовлення на період дії договору.**

**Термін постачання:** Лютий-березень в залежності від наявності фінансування

**Термін виконання робіт**: протягом 10-ти календарних днів з моменту отримання передплати.

|  |  |
| --- | --- |
| **Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до постачальника**  **товарів або виконавця робіт та послуг** | **Документи, які підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам** |
| Право на здійснення підприємницької діяльності з відповідністю КВЕДам | * Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для зареєстрованих до 07.05.2011 року, якщо їм не було видано Виписку) або Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в якому зазначаються основні види діяльності * Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або Витяг з реєстру платників єдиного податку (для зареєстрованих з 01.01.2014 року), або довідки з податкового органу про обрання системи оподаткування |
| Перелік необхідних документів | Локальний кошторис  Підсумкова відомість ресурсів  Договірна ціна  Всі ці документи повинні бути розроблені в програмі АВК-5 версією не нижче (3.6.1) |

Інша інформація:

* Валютою тендерної пропозиції є гривня. Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України на розрахунковий рахунок постачальника.
* Оплата здійснюється за системою 50% передоплата, та 50% постоплаті по факту отримання продукції та підписання відповідних накладних протягом 5-х банківських днів.
* ТЧХУ має право змінювати обсяг закупівлі Товару залежно від реального фінансування видатків та/або виробничої потреби.

**Склад цінової пропозиції:**

1. Цінова пропозиція у формі Додатку 1 до запиту на фірмовому бланку;
2. Документи, які підтверджують відповідність технічним та кваліфікаційним вимогам;
3. Також, просимо додати до Вашої тендерної пропозиції будь-які інші документи, що, на Вашу думку, можуть бути корисними для оцінки пропозиції (наприклад, рекомендаційні листи, тощо).

**Підписанням та поданням своєї цінової пропозиції учасник погоджується з наступним:**

* участь у закупівлі послуг пов'язаних осіб або ж змова учасників місцевої закупівлі послуг забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати закупівлі буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Організації;
* пропозиція може бути відхилена, та/або договір може бути розірваний, якщо є будь-які докази, що підписання договору або виконання договору включають в себе хабарництво або будь-які інші незаконні дії;
* учасник самостійно одержує всі необхідні документи, пов’язані з поданням його тендерної пропозиції, та несе всі витрати на їх отримання.

Запитання щодо цінової пропозиції надсилайте на адресу: [ck@redcross.org.ua](mailto:ck@redcross.org.ua) ; [katyanosal1992@gmail.com](mailto:katyanosal1992@gmail.com) до 20.02.2022 року.

**Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з постачальниками:**

Носаль Катерина СергіївнаТел. +38-099-741-67-16

**Цінові пропозиції приймаються на електронну пошту :** [ck@redcross.org.ua](mailto:ck@redcross.org.ua) ; [katyanosal1992@gmail.com](mailto:katyanosal1992@gmail.com)

**З 16.02.2023 р. по 22.02.2023. до 13 год. 30 хв. (включно)** .

**Розкриття цінових пропозицій учасників торгів відбудеться:**

**22 лютого 2023 року , о 14 год. 00 хв.** За адресою : м. Черкаси , вул. Смілянська, 131\1 (цокольний поверх), приміщення ЧОО ТЧХУ.

**Методика обрання переможця конкурсу (процедури місцевої закупівлі).** Спочатку серед поданих цінових пропозицій Тендерним комітетом відбираються пропозиції, які відповідають, в першу чергу технічним, якісним, кваліфікаційним та іншим вимогам до предмета закупівлі та постачальника, які містяться у цьому Запиті. З пропозицій, які повністю відповідають цим вимогам та найкращих за якістю вже обирається пропозиція з найнижчою ціною та постачальник/виконавець, який подав таку цінову пропозицію, оголошується переможцем процедури місцевої закупівлі.

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться, протягом 3 робочих днів з дати розгляду цінових пропозицій. Результати процедури закупівлі буде повідомлено всім учасникам не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця шляхом надсилання відповідних повідомлень всім учасникам місцевої закупівлі електронною поштою або розміщення інформації на сайті Товариства [www.uk.redcrosscherkasy.org](http://www.uk.redcrosscherkasy.org) та **https://www.facebook.com/profile.php?id=100082512316515** **Укладання договору:** Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та пропозиції учасника-переможця. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції переможця процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі. Зміни до договору про закупівлю оформлюються в такій самій формі, що й договір про закупівлю, а саме у письмовій формі шляхом укладення додаткової угоди до договору. У разі відмови переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, замовник відхиляє цінову пропозицію такого учасника та визначає переможця серед тих учасників, строк дії цінової пропозиції яких ще не минув.

Голова тендерного комітету \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.О. Сичова

**Додаток 1**

**ФОРМА «ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ»**

1. Найменування Учасника.
2. Адреса (юридична, поштова) учасника торгів
3. Телефон/факс
4. Відомості про керівника (П.І.Б., посада, номер контактного телефону) - для

юридичних осіб

1. Банківські реквізити

Вивчивши оголошення та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання договору про надання послуг, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та договору про закупівлю на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування послуг** | **Од. ви міру** | **Кількість** | **\*Ціна за одиницю, грн., без ПДВ** | **\*Ціна за одиницю, грн., з ПДВ\*\*** | **\*Загальна вартість, грн., з ПДВ\*\*** |
|  | Ремонт санітарних кімнат у Гуртожитоку № 2 Корсунь -Шевченківського педагогічного коледжу ім.Т.Г. Шевченка за адресою :  м. Корсунь-Шевченківський вул. Благовісна,16а | послуга | 3 |  |  |  |
| **Загальна вартість товару без ПДВ:** | | | | | |  |
| **крім того ПДВ\*\*:** | | | | | |  |
| **Загальна вартість з ПДВ\*\*:** | | | | | |  |

Умови оплати: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Термін поставки:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаткова інформація:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* У разі виробництва продукції за іншими параметрами та надання вартості на неї, просимо це зазначити додатково або виокремити кольором у параметрах.

Ми погоджуємося з умовами Договору про закупівлю, який розміщений на веб-порталі Уповноваженого органу, та з тим, що істотні умови Договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами, у повному обсязі, крім випадків, визначених частиною 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Якщо наша пропозиція буде визнана переможцем, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником у строки визначені Законом України «Про публічні закупівлі», відповідно до вимог оголошення про проведення спрощеної закупівлі та пропозиції учасника-переможця.

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі наявності).***