Предварительное техническое задание по демонтажу оборудования в магазине в г. Днепр Нижнеднепровская 17 ТРЦ «КАРАВАН»

**Перед началом проведения демонтажных работ, согласовать технические моменты и время проведения работ с администрацией ТРЦ и инженером ТН.**

**Пол.**

Существующую напольную плитку не демонтируем.

Места выводов кабелей из пола в торговом зале обрезаем и изолируем.

**Потолок**

Демонтируем подвесную систему и потолочные плиты типа «Грильятто»

- 69,2 м.кв. Высота потолка – 3280 мм.

Демонтируем потолочные светильники Cezar-at /28W/840/30/45 – 44 шт.

Демонтируем звуковые колонки – 2 шт.

**Стены**

Демонтируем мебель и оборудование – согласно проекта.

1. Стол технической зоны – 1 шт.
2. Круглый стол «топ 10» - 1 шт.
3. Модуль настенный 1200 АКС – 8 шт.
4. Модуль настенный 600 АКС – 1 шт.
5. Двойной стол для девайсов 1250 – 1 шт.
6. Двойной стол для телефонов – 4 шт.
7. Постер 600 – 3 шт.
8. Стол для телефонов 600\*1000 – 2 шт.
9. Настенная панель 1200 – 3 шт.
10. Инфо панель 1200 – 1 шт.
11. Бренд зона «ВИВО» - 1 шт
12. Высокий стол для телефонов – 3 шт
13. Стол для консультаций левый – 1 шт.
14. Шкаф 600\*500 – 1шт.
15. Сейф – 1 шт.
16. Стол 500\*1000 – 1 шт
17. ТВ – 1 шт.
18. Комплект стульев – 1 шт.

Демонтаж выполнить максимально аккуратно с сохранением целостности мебели, оборудования и покрытия стен.

После демонтажа мебели все отверстия шпаклюются и красятся в тон существующей стены RAL 9010

Красная стена перекрашивается в тон существующей стены RAL 9010 - 11,2м.кв

В кузове автомобиля для перевозки на склад мебель располагается строго в вертикальном положении на ножках. Надежно зафиксирована стяжными ремнями.

**Электрика**

ЩН не демонтируется.

Существующий счетчик учета электроэнергии не демонтируем.

Вводные автоматы не демонтируем.

Демонтируем автоматы существующих вводных групп – 7 шт.

Все выводы в ЩН розеток и освещения коммутируем на отдельный автомат.

Розетки, выключатели в торговом зале и подсобном помещении не демонтируем.

Демонтируем коммутационный шкаф (интернет щит - 19" 650х450х600) с оборудованием - Patch Panel, 24xRJ45, DG+, 568A/B, Блок 19" на 9 роз. 16А

Все оборудование надежно упаковывается и отправляется на склад хранения.

**Пож. безопасность**

В торговом зале и подсобном помещении выполнить демонтаж огнетушителей ОП-5 (4 шт) с подставкой.

**Безопастность**

Демонтируем металлический сейф в подсобном помещении – 1 шт.

Ключи от сейфа надежно фиксируем на двери с использованием скотча.

**Фасад**

**Перед началом работ по демонтажу провести защиту фасадной части с внутренней стороны бумагой «БЛЮБЛЭК»**

Провести демонтаж вывески.

После демонтажа вывески все монтажные отверстия зашпаклевать и покрасить всю площадь фриза в тон существующей стены. Площадь – 15,9 м.кв.

Все наклейки и реклама, должна быть удалены c витрин и стекол.

Выполнить упаковку мебели и всего оборудования для сохранения целостности при транспортировке на склад. Использовать стрейч пленку, пупырчатую пленку, гофрокартон, скотч.

Светильники упаковываем в стрейч пленку и складываем в коробку из гофрокартона.

Панели упаковываем в стрейч пленку с дополнительным усилением торцов по всему периметру картонными уголками. В автомобиле устанавливаем строго вертикально на нижнюю часть (металл ножки).

Столы упаковываем в стрейч пленку с дополнительным усилением торцов и верха по всему периметру картонными уголками. В автомобиле устанавливаем строго вертикально.

Стулья и пуфы упаковываем стрейч пленку.

Рекламная вывеска упаковывается в стрейч пленку.

Выполнить погрузку и доставку демонтируемого оборудования на скад в п. Мартусовка.

По окончании демонтажных выполнить уборку помещения внутри и снаружи. Убрать мусор.

Передать помещение руководителю магазина.

Перед началом работ предоставить список сотрудников, которые будут выполнять демонтаж для оформления разрешения на работы в ТРЦ «КАРАВАН»

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

**Електронна адреса для зв’язку**kpbud@vodafone.ua

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Код ЄДРПОУ/ ІНН**  | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 14.00 21.03.2023 г**