**ТЗ на виготовлення, доставку та монтаж внутрішньої скляної перегородки на алюмінієвому профілі**

* Виконавець повинен мати всі необхідні допуски та ліцензії для виконання робіт згідно ТЗ.
* Профіль монтажу – алюмінієвий, прихований, не фарбований.
* Заповнення - нижній рівень скло загартоване одинарне прозоре, верхній рівень – без заповнення.
* В кожній перегородці розпашні двері (без порожку), розміри дверного пройому в чистоті 2100х800.
* Ручка нажимна, замок циліндровий – ключ/ключ, доводчик та обмежувач для дверей.
* Передбачити алюмінієвий декоративний кутик по периметру перегородки.
* Існуючі торцеві конструкції обшиті ГК. Передбачити відповідне кріплення.
* Виконати роботи на існуючій поверхні максимально естетично.
* Час виконання робіт погоджується окремо.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Позначення** | **Розмір** | **Схема** | **Примітка** |
| G1 | L 1800мм х H 2635 мм |  | - всі розміри перед замовленням перевірити на місці |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Позначення** | **Розмір** | **Схема** | **Примітка** |
| G2 | L 1735 х H 2635 мм |  | - всі розміри перед замовленням перевірити на місці |

План розміщення перегородок

|  |
| --- |
|  |

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) код ЄДРПОУ | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 28.03.2023 г**