Заміна світильників в ТТ в м. Рівне, Миру, 13

У магазині Vodafone, який знаходиться за адресою: м. Рівне, Миру, 13, необхідно (виконати заміну світильників на стелі з ламелів, згідно з проектом що додається): виконати демонтаж існуючих світильників 41шт, демонтаж стелі з ламелів 50м.кв, монтаж розподільчих коробок 4шт, виконати демонтаж 2 існуючих вимикачів освітлення торгових залів, монтаж 2 подвійних вимикачів, прокладання 240м кабелю (у гофрі), кількість ліній освітлення 4 ( один подвійний вимикач на одне приміщення торгового залу, другий подвійний вимикач на друге приміщення торгового залу, попередньо узгодити з керівником магазину зони освітлення при перемиканні вимикачів). Виконати монтаж нових світильників згідно проекту 37 шт, монтаж стелі з ламелів 50м.кв. Також необхідно відремонтувати існуючі світильники з світлодіодних стрічок (замінити 30м.пог стрічки у світильниках), що знаходяться під стелею та світять на стіни (частково не світяться).

 Закупівля, доставка світильників (Світильник підвісний на тросах Fantastic LED 36Вт, 1200мм, 6500К, чорний – 37 шт) та матеріалів здійснюється підрядником: дюбель розпірний 8x40 мм ([Expert Fix](https://epicentrk.ua/shop/dyubel-raspornyy-s-c-kryukom-8x40-mm-7-sht-expert-fix.html)) по 7 шт в упаковці (з крюком) всього 106шт, кабель ВВГнгд3х1,5 – 170м, чорну гофру - 170м, кліпса для гофри, чорна - 200шт, елементи кріплення світильників (у разі відсутності у комплекті зі світильником)Трос оцинкованный 1,5 мм 1 пог.м. DIN 3053-37 м, затискач для троса капельний 74шт,  [Кріплення LINE-R (C\_L) тип S фіксатор троса #M5](https://epicentrk.ua/shop/zazhim-dlya-trosa-odinarnyy-simplex-2-mm.html) – 74шт). Коробка розподільча чорна - 4шт (також є існуючі), колодка клемна E.NEXT e.lc.pro.pl.2 з натискним важелем 5 шт (у комплекті) – 16 комплекта (для світильників), Клема для швидкого монтажу Wago 222-415 на 5 провідників з важелем 3шт (у комплекті) – 10 комплектів (для розподільчих коробок), кабельні стяжки чорні 300шт, дюбелі 6х40 – 200шт, світлодіодна стрічка 30м.пог., клейка ізолююча стрічка 1шт, кабель силовой многожильный Одескабель H03VVH2-F (ШВВП) HausMark 2 х 0,5 медь – 3м, вимикачі світла подвійні – 2шт. Світильники кріпити на тросових підвісах до перекриття магазину з розташуванням світильників поряд з нижнім краєм ламелі, згідно проекту) Обстеження треба врахувати у комерційній пропозиції. Прошу надати комерційну пропозицію та термін для гарантійного ремонту.

**Електронна адреса для зв’язку**kpbud@vodafone.ua

***Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.***

***Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.***

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 11.05.2023 г**