**Відомість обсягів робіт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа  забиття 0,1 м2 | м3 | 0,06 |  |
| 2 | Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа  забиття 0,2 м2 | м3 | 0,14 |  |
| 3 | Забивання тріщин у цегляних стінах цементним  розчином | м | 57,44 |  |
| 4 | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в  бетонних перекриттях | шт | 8 |  |
| 5 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 0,7 |  |
| 6 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 2 |  |
| 7 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними  блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних  стінах | м2 | 1,52 |  |
| 8 | Мурування стін із легкобетонних каменів без  облицювання при висоті поверху до 4 м | м3 | 1,08 |  |
| 9 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель | м2 | 34,83 |  |
| 10 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін | м2 | 92,64 |  |
| 11 | Відновлення швів бутової кладки шляхом заповнення  розчином | м2 | 78,62 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону  цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2,  товщина шару 20 мм | м2 | 4,6 |  |
| 13 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по дерев'яному каркасу | м2 | 12,64 |  |
| 14 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з  улаштуванням металевого каркасу без утеплення | м2 | 1,1 |  |
| 15 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь  підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими  листами. | м2 | 4,97 |  |
| 16 | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих  щебеневих шарів | м3 | 1,74 |  |
| 17 | Улаштування покриттів бетонних | м2 | 34,83 |  |
| 18 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка  150 | м3 | 4,263 |  |
| 19 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміш | м2 | 6,32 |  |
| 20 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміш | м2 | 34,83 |  |
| 21 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 22 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 0,84 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 23 | | | Заповнення віконних прорізів готовими блоками  площею до 1 м2 з металлопластику в кам'яних стінах  житлових і громадських будівель | | м2 | | 0,84 | |  | |
| 24 | | | Заповнення дверних прорізів готовими блоками площею  до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і  громадських будівель | | м2 | | 1,78 | |  | |
| 25 | | | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині  будівлі полімерцементним розчином при товщині накиді  до 5 мм | | м2 | | 34,83 | |  | |
| 26 | | | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | | м2 | | 39,8 | |  | |
| 27 | | | Покриття лаком поверхонь стін | | м2 | | 113,7 | |  | |
| 28 | | | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в  цегляних стінах товщиною до 38 см | | отв. | | 2 | |  | |
| 29 | | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони  гнізда 130 мм | | шт | | 5 | |  | |
| 30 | | | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони  гнізда 250 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 31 | | | Установлення щитків освітлювальних групових масою  до 3 кг у готовій ніші або на стіні | | шт | | 1 | |  | |
| 32 | | | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,  триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні  або колоні, струм до 25 А | | шт | | 1 | |  | |
| 33 | | | Установлення перемикачів утопленого типу при  схованій проводці | | шт | | 4 | |  | |
| 34 | | | Установлення вимикачів неутопленого типу при  відкритій проводці | | шт | | 4 | |  | |
| 35 | | | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу  при відкритій проводці | | шт | | 6 | |  | |
| 36 | | | Монтаж ліхтаря домового [міліцейського] для ламп  розжарювання | | шт | | 2 | |  | |
| 37 | | | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які  встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1  шт | | шт | | 6 | |  | |
| 38 | | | Прокладання коробів пластикових | | м | | 47 | |  | |
| 39 | | | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | | м | | 54,6 | |  | |
| 40 | | | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | | м | | 9,6 | |  | |
| 41 | | | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | | шт | | 3 | |  | |
| 42 | | | Установлення муфтових кранів водорозбірних | | шт | | 5 | |  | |
| 43 | | | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним  бачком | | к-т | | 1 | |  | |
| 44 | | | Установлення умивальників одиночних з підведенням  холодної та гарячої води | | к-т | | 1 | |  | |
| 45 | | | Установлення змішувачів | | шт | | 1 | |  | |
| 46 | | | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 50 мм | | м | | 5,6 | |  | |
| 47 | | | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | | м | | 1 | |  | |
| 48 | | | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном  масою до 0,1 т /фекальних/ | | насос | | 1 | |  | |
| 49 | | | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів  каналізації діаметром 100 мм | | шт | | 1 | |  | |
| 50 | | | Заміна чавунних люків | | шт | | 1 | |  | |
| 51 | | | Труба вініпластова по основі підлоги, діаметр до 50 мм | | м | | 12 | |  | |
| 52 | | | Установлення сушарок для рук /електрорадіаторів/ | | шт | | 2 | |  | |
| 53 | | | Пробивання отворів діаметром понад 25 мм в цегляних  стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну | | отв. | | 2 | |  | |
| 54 | | | Прочищення вентиляційних коробів | | м | | 4,8 | |  | |
| 55 | | | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | | шт | | 1 | |  | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 56 | | | Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб  діаметром 100 мм | | м | | 1,5 | |  | |
| 57 | | | Заміна вентиляційних грат | | шт | | 3 | |  | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |
| 58 | | | Очищення металевих конструкцій від корозії  металевими щітками | | м2 | | 0,13 | |  | |
| 59 | | | Поліпшене фарбування труб | | м2 | | 1,8 | |  | |
|  | | | | | | | | | | |