**Ремонтні роботи в ТТ в м. Краматорськ, вул. Дворцова, 19А**

У комерційній двоповерховій будівлі (що тимчасово не функціонує), яка знаходиться за адресою: **м. Краматорськ, вул. Дворцова, 19А**, необхідно:

1. Поміняти крани (перед змішувачем на умивальнику) у санвузлі - 2шт.
2. Поміняти змішувач на умивальнику у санвузлі на змішувач Mixxen.
3. Поміняти гнучкі шланги FADO 40см на умивальнику у санвузлі – 2шт.
4. Поміняти у будівлі кран водопостачання.
5. На даний момент часу Міськводоканал за нашим бажанням перекрив кран подачі води у будівлю, що розташований у розподільчому колодці, поряд з будівлею, оскільки кран постачання води у будівлі вийшов з ладу. Після заміни у будівлі крану водопостачання, а також 2 кранів, гнучких шлангів та змішувача, що вказані у перших 3 пунктах, необхідно подати заявку по телефону 0990991505 у виконком на подачу води до будівлі та перевірити крани та систему водопостачання.
6. У зв’язку з розмерзанням систем водопроводу, опалення та каналізації, що трапилось у будівлі, необхідно провести комплексну перевірку цих систем, а також діагностику котла опалення, бойлера, змішувачів тощо. За необхідністю виконати заміну (або перепакування) матеріалів (труб, кранів, змішувачів, відводів, запірної арматури тощо). Після комплексної перевірки, у разі виходу з ладу дорогого обладнання - котла опалення, радіаторів опалення (їх 24шт), бойлера тощо, ремонт, заказ, купівля та заміна буде узгоджуватись окремо. Ремонтні роботи з сантехніки, що вказані у перших 6 пунктах необхідно виконати в першу чергу.
7. Виконати демонтаж та монтаж настінних панелей аксесуарів 1200 – 4шт.
8. Виконати демонтаж та монтаж настінних панелей аксесуарів 600 – 2шт.
9. Виконати демонтаж та монтаж настінної панелі 600 – 1шт.
10. Виконати демонтаж та монтаж настінних панелей 1200 – 5шт.
11. Демонтаж, монтаж настінної панелі (дошки) дитячого куточка – 1шт.
12. Виконати демонтаж та монтаж столів для обслуговування. – 5шт.
13. Виконати демонтаж та монтаж модуля Герой (600 панель з ящиком).
14. Виконати демонтаж та монтаж телевізора (для фарбуівання колони).
15. Виконати демонтаж та монтаж плінтуса (для фарбування) - 37,77м.пог.
16. Встановити зовнішні кутики плінтусу 3шт.(1 в торговому залі, 2 шт біля ролети головного входу.
17. Виконати демонтаж, монтаж розеток (для фарбування) – 16шт.
18. Виконати зачищення стін від пошкодженої фарби, що відстає та відлущується – 30м.кв
19. Виконати шпаклювання стін – 30м.кв
20. Виконати фарбування червоної стіни, колір RAL3020 – 10,586м.кв
21. Виконати фарбування білої стіни на першому поверсі, по периметру, та двох колон, колір - RAL9010 – 109,5м.кв (колону, що з чотирьох сторін обставлена меблями фарбувати не потрібно, а стіну на якій розташована настінна панель (з доскою для малювання) дитячого куточка), фарбувати частково.
22. Виконати заміну світильників 4шт (2шт прямокутних одинарних, 1шт прямокутний подвійний та 1шт прямокутний з довгою лінзою, для ламелів), що вийшли з ладу. Кількість світильників Cezar-at, що мають встановлюватись замість тих 4шт, що вийшли з ладу –6шт, оскільки вони одинарні та інші по конструкції. Для того щоб закріпити дані світильники, необхідно закупити 6 адаптерів (П-образних металевих пластин 148х145х118мм, за допомогою яких вони кріпляться на тросах до стелі) виконати їх кріплення аналогічно існуючим у даному магазині. Адаптери 6шт для світильників необхідно придбати в компанії Quantula (виробник даних адаптерів), тел. для заказу 067-200-20-24.
23. Світильники для заміни постачаються замовником.
24. Для виконання кріплення світильників необхідно виконати демонтаж та монтаж підвісної стелі з ламелів 6м.кв.
25. Виконати заміну циліндрів: першої двері головного входу, а також другої та третьої двері чорного входу (всього 3 циліндра). Заміну циліндрів необхідно виконувати у присутності керівника магазину.
26. Встановити замок на другі металопластикові двері головного входу.
27. Відчинити перші металеві двері чорного входу (ключ є, але двері не відчиняються) та замінити в них замок.
28. Виконати заміну циліндру замку у ролеті на головному вході. Заміну циліндру необхідно виконувати у присутності керівника магазину
29. Демонтувати та монтувати відрізок плитки 1,85х0,305м на підлозі, перед входом до магазину) (розмір плитки 610х305мм, колір світло-коричневий (бежевий)).
30. Виконати діагностику підсвічування Wall reil (алюмінієва рейка вздовш стіни, зі входу ліва стіна, у кінці приміщення) – 6,5м.пог., У разі необхідності виконати заміну блоку живлення або світлодіодної стрічки.
31. Виконати перевірку електроживлення всіх розеток та під’нань. Зачистити та перезатиснути всі контакти у електрощитовій на першому поверсі.
32. Виконати монтаж під стелею біля колони контражурного світлодіодного ствітильника 0,65х0,06х0,08м (обірвано кріплення).
33. Виконати монтаж (закріпити) на колоні світильника wall rail, бо обірвано (алюмінієва рейка, довжина 1,7м)
34. Зачистити 2,5м.кв від старої фарби коричневого кольору покриття фасаду перед входом до магазину та пофарбуівати 2,5м.кв (по висоті до козирка), Також пофарбувати тією ж фарбою (зовнішніх) відкосів 5,2м.пог(1,5м.кв) (всього 4м.кв).
35. Закріпити перед входом у магазин існуючу оконтовку проміж вікнами з нержавіючої сталі 0,04х1,7м.
36. Придбати 2 універсальних пульта для існуючих 4 кондиціонерів спліт системи на першому поверсі, виконати ТО кондиціонерів (4 на першому поверсі та 1 на другому (у серверній), виконати діагностику кондиціонерів (4 на першому поверсі та 1 на другому (у серверній), та налаштувати пульти.
37. Виконати вологе прибирання 128,2м.кв.

Всі матеріали (окрім оговорених) та їх доставку, необхідно придбати виконавцю. Обстеження треба врахувати у комерційній пропозиції. Робота по договору. Прошу надати комерційну пропозицію та термін для гарантійного ремонту.

**Електронна адреса для зв’язку**[kpbud@vodafone.ua](mailto:kpbud@vodafone.ua)

* **Свою цінову пропозицію висилаєте на електронну пошту, заповніть таблицю**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Підрядник**(назва компанії) | **Телефон,контактна особа**(ПІП) | **сума КП з ПДВ**(з урахуванням матеріалів) | **передоплата** | **Кількість календарних днів на роботи** | **Примітки**(тов,ФОП №гр) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Всі питання ТІЛЬКИ через електронну пошту**

**Дата подачі заявки до 10.00 24.08.2023 г**